KLARIGOJ


(Piv.586)       rilatas al PLENA ILUSTRITA VORTARO, 1987


(PlV. pagxo)


(Piv/s,19)       rilatas al SUPLEMENTO de PIV, 1987 (PlV/s, pagxo)


(EB,111/55)       rilatas al ESPERANTA BILDVORTARO, 1988 (EB. ilustrajxo/numero)


(M,83)      rilatas al C. Minnaja, VOCABOLARIO ITALIANO-ESPERANTO, 1996 (M, pagxo)


(laux piv,24)                     difino kompilita baze de PIV


stereoskopo        resendas al termino en PIV


**        neologismo (nepre klarigenda)


[X]        aparta teknika signifo


->a. kromata      resendas al specifa termino en FOTOGRAFIA VORTARO


AUTOCHROME      origina nomo


(OGRAF)      uzebla laux propra kriterio Photogram *      proponata termino cxe ekvivalentoj
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laux PIV�
�
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�
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�
ks�
kaj simile, kaj similaj�
�
resp.�
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�
ktp�
kaj tiel plu�
�
t.n.�
tiel nomata�
�
ABERACIO. Optika difekto de objektivo, limiganta gxiajn ser-vojn. Jen la cxefaj aberacioj:


->A.KROMATA ->A.SFERA-AKSA, ->ASTIGMATECO, ->DISTORDO, ->HARAO, ->KAMPA KURBECO.


ABERACIO KROMATA (PIV.586). Lensa difekto konvergxiganta diversloken, sur la optika akso, la radiojn malsame ondolongajn, enestantajn en blanka lu ma radio.


ABERACIO SFERA-AKSA. Konvergxo diversloken de la lumradioj, kauxzita de la kurba surfaco de lenso.


ADAPTIGxO. Kapablo de la homa okulo variigi sian sentivecon laux la lumintenso kaj/aux malsamaj perceptitaj koloroj.


ADAPTO-RINGO. Instrumento, kiu ebligas uzi akcesorajxojn diametre malsamajn ol la normala objektivo aux adapti objektivon al malsamfabrika fotilo. Atentu la ->INTERSPACO-n.


ADICIA KOLORSINTEZO. Procedo reproduktanta la kolorojn de objekto per kunmeto de malsamaj kvantoj da ->koloROJ PRIMARAJ.


ADICIA PRINTADO. Plurfoja eksponado de originalo tra fil-


triloj blua, verda   kaj rugxa dum


-> ADICIA KOLORSINTEZO.


AE.  Siglo de ->auxtomata eksponADO.


AE-FERMO. Kontrolsistemo en ->ae-fotilo por enmemorigi specifan eksponmezuron.


AE-FOTILO. F. kapabla auxtoma-te reguli ->EKSPON-DAUxRO-n per


-> EKSPONOMETRO ENFOTILA.


AERFOTOGRAFADO (PIV.11). Fotado elde aviadilo.


AEROFOTOGRAMETRIO. Planimetria determinado de teritorio per fotado el aviadilo. (Laux


PIV/s,19)


AF.  Siglo de memenfokusigaj fo-toaparatoj kaj objektivoj.


->AUxTOFOKUSO


AF-FERMO. Sistemo por fiksi auxtofokusilon de objektivo laux difmita distanco.


AF-FOTILO. ->FOTILO AUxTOFOKUSA


AF-LUMIGILO. Fonto de infrarugxaj radioj cxe ->fotilo auxtofoKUSA   aux   ->FULMILO SPECIFA por


AF-fotiloj, ebliganta enfokusigon ecx mallume.


AF-SxANGxILO. Fokusobligilo por ebligi uzadon de neauxtofokusaj objektivoj cxe auxtofokusaj fotiloj.


AKCELILO. Kemia ingredienco akcelanta la nesuficxan agadon


de ->RIVEL-AGANTO.


AKCESORAJxO (PIV,20). llo kompletiganta la funkciadon de fotilo.


AKCESORAJxUJO. Specifa loko cxe aparato por enteni la akcesorajxaron.


AKTINAJ, Lumradioj. L.  infiuantaj lumsentivajn filmojn. (laux


PIV,24)


AKUMULATORO (M,83). Portebla distribuilo de elektro-energio


por ->FULMILO, ->LUMIGILO ktp.


AKUMULILO (EB,111/55).


->AKUMULATORO AKUO** (EB,111/55). ->AKUMULATORO


AKUTANCO**. Fizika mezurado pri kapablo de reproduktsistemo apartigi helajn kaj malhelajn lumojn de objekto.


ALAJxINGO.   ->ingo por akcesoRAJxOJ


ALAJxO. [x] ->akcesoraJxo ALAJxUJO. ->akcesoraJxujo


AMATORO-FOTOGRAFISTO.


Tiu, kiu fotadas amatore kaj ne kiel profesia fotisto.


ANASTIGMATO (PIV.45). ->objekTIVO ANASTIGMATA


ANSTROMO aux ANGSTROMO.


Unuo de longo uzata en spek-troskopio, kaj egala al 10<sup>-1</sup> m. (Piv.51) Simbolo: &Aring;.


ANTAUxEKSPONADO.[x] Empiria tekniko por redukti la kontraston per mallonga kromeksponado de filmo antaux fotado.


ANTIKVA FOTILO. Fotoaparato ne plu produktata, havanta nur historian valoron.


APERTURO (PIV.58).


-> DIAFRAGMA APERTURO


ARGxENTA BROMIDO. Salo precipitita en formo de kristaleroj. Emulsiita kun gelateno aux alia ligilo kaj sxmirita sur subportilo, gxi estigas filmon.


ARGxENTA JODIDO. Argxenta halogenido  pliiganta  la  sentivecon de fotoemulsioj.


ARGxENTO METALA. Rezulto post reduktprocedo de la argxenta bromido per ->rivelado.


ASA. Mezurunuo pri sentiveco de filmoj, decidita far la Usona organizo AMERICAN STANDARD ASSOCIATION [Usona NormoAsocio]. Gxi montras duobligon de impresigxemo per aritmetika duobligo de la gradoj.


ASTIGMATECO. Aberacio de optika sistemo, malproksima de la ->optika akso, estiganta malfokusigon de bildo.


ATINGOANGULO. Mezuro per gradoj de la areo, kiun ->fulmilo resp. ->objektivo kapablas atingi.


AUTOCHROME.  Malnova   patentita


sistemo por realigo de pozitivaj kolorbildoj.


AUxTOFOKUSO. Elektronika sistemo porauxtomata kontrolo de


la ->ENFOKUSIGO.


AUxTOMATA EKSPONADO. Re-


guligo de ekspondauxro pere de elektronika auxtomato laux la indikoj de la ->eksponometro enFOTILA.


AUxTOMATA FILMO-ENBOBENIGxO. Sistemo cxe modernaj fotiloj, kiun regas la enkorpigita motoro, kune kun la strecxo de


->OBTURATORO.


AUxTOMATAJxOJ. Elektraj kaj elektronikaj aparatoj memebligantaj fiksi, sen interveno de la fotanto, ekspon-dauxron, diafragman aperturon, interfokusan distancon ktp.


AUxTOMATA MALSxALTO. Energisxpara malsxalto de la elektra sistemo pere de auxtomato, post fiksita tempo de neaktiveco.


AUxTOMATA SxALTILO. Elektrokomutilo auxtomate reganta aparatojn laux antauxfiksitaj tempointervaloj.


AUxTOMATA SxARGADO. Alkrocxado de la filmgvidilo k malvolvado de la filmo gxis la unua ->filmobildo kun samtempa strecxo de la ->obturatoro pere de motora sistemo, kiu ekfunk-


cias per fermo de la fotildorso. AV. Siglo de nombro de ->diafragMA APERTURO.


BAJONETA, Blokilo. Surfronta kanelo cxe fotilo, kie apogigxas kaj per rotacio fiksigxas ->objektivo


SxANGxEBLA. ->BLOKILO


BALGO (M,1232). Aparato plilongigebla, lumbaranta, por regulado de ->enfokusigo kaj/aux ->malcentrado de la objektivo.


BALGO-FOTILO (EB,111/7). Fotoaparato karakterizita de balgo, metita inter la ebeno de objektivo kaj ->EBENO FOKUSA.


BALGO-SxIRMILO. Speciala algxustebla lumsxirmilo por objektivoj.


BALTEO. Leda, sxtofa aux plasta strio por subteno de fotilo aux


->FOTILSAKO.


BALTEO-KROCxILO. Hokingo sur fotilkorpo, por fiksado de balteo.


BARELETA, Distordo. ->DISTORDO


BARITPAPERO (PIV.96).


->PRINTPAPERO   BARITA


BASKULADO.[x] Cxe la optikstablaj fotoaparatoj, tipa modifo de la paralelismo inter objektiva kaj filma ebenoj, por aliigi perspektivon kaj/aux kampo-profundon.


BATERIO. ->pilo


BAZO-EBENO. Tiu surfaco, kie staras la masko-kadro cxe ->pliGRANDIGATORO.


BAZO-PLATO (EB, 111/26). Cxe fotilo, tiu suba plato sen reguliloj.


BILDARUJO.[x] Ujo, kiu entenas aron da selektitaj bildoj, karakterizantaj la stilon de fotisto.


BILDO ANALOGA. B. transigita al elektra formo.


BILDO-DENSOMETRO.[x] Optik-elektronika mezurilo de densaj areoj cxe negativa aux pozitiva filmobildo.


BILDO DIFUZA. B. havanta tre svenintajn detalojn ecx se perfekte enfokusigita.


BILDO DIGxITIGITA. B. konvertita al binaraj signaloj.


BILDO DUONOMBRUMITA.


Printajxo stompita cxe randoj.


->DUONOMBRUMI


BILDO HELTONA.[x] B. karakterizita de lumaj tonoj kun eta


->KONTRASTO.


BILDO-KALKULILO. Indikilo de la nombro de jam eksponitaj filmobildoj.


BILDO LATENTA. B. ne ekstere videbla cxe ->foto-filmo, sed ekzistanta  kaj  aperigebla  per


->RIVELADO. (laux PIV.619)


BILDO MALHELTONA.[x] B. prezentanta precipe mallumajn tonojn.


BILDO STROBOSKOPA. Foto de objekto, gxenerale movigxanta, plurfoje registrita sur la sama filmobildo per ->stroboskopo.


BLANKIGO.[x] Traktado, kiu preskaux malvidebligas bildon (kaj pozitivan kaj negativan) antaux tonigo aux aliaj prilaboradoj.


BLANK-NIGRA, Filmo. Unu el la acxeteblaj filmspecoj: gxi reproduktas la objekton pere de serio da griztonoj.


BLOKILO. Sistemo ebliganta rapidan intersxangxon de la objektivoj cxe fotilo. Gxi estas duspeca: bajoneta aux sxrauxba


BLUVERDO. Unu el la ->koloroj


KOMPLEMENTAJ. B/N. ->BLANK-NIGRA


BOBELNIVELILO (Piv.740). Instrumento montranta horizontalecon cxe kelkaj grandformataj fotiloj aux stativoj.


BRILA, Printpapero. Apartspeca surfaco de ->printpapero.


BRILECO-INTERVALO. Diferenco de lumeco inter la helaj kaj malhelaj lumoj de filmobildo; en la realo ekde 1 gxis 150, sur filmo registreblas ekde 1 gxis 125, sur sentiva printpapero de 1 gxis 60.


BRILEGA, Printpapero. Apartspeca surfaco de ->printpapero.


BROMIDPAPERO (PIV.126).


->PRINTPAPERO BROMIDA


BRULIGOJ.[x] Aldonaj lumeksponadoj sur limigitaj areoj de sentivpapero dum printado per


->PLIGRANDIGATORO.


CALLIER-EFEKTO. Pliigo de kontrasto dum pligrandigo de negativoj havantaj tre densajn areojn, pere de ->PLIGRANDIGATORO kun ->LUMOPUNKTOFORMA.


CANON ION [angle]. Patentita aparato por rekta registrado de bildo sur magneta subportilo.


CCD [angla akronimo: Charge Coupled Device = kuplita sxargilo]. Integrita lumsentiva cirkvito, utiligata por transigi bildojn al elektrosignaloj, kiu trovigxas cxe auxtofokusaj fotiloj kaj videokameraoj.


CdS = Kadmia sulfuro. Kemiajxo uzata en fotorezistancoj de lummezuriloj.


CELILO (EB.111/6). Optika sistemo, ebliganta enkadrigi kaj kelkkaze kontroli la enfokusigon de la fototajxo.


CELILO ALBADA. C. projektita de Van Albada, en kiu vidigxas la efektiva fotadkampo de objektivo.


CELILO ANGULA. C. permesanta foti en direkto ortangula kompare al propra pozicio.


CELILO GALILEJA. Simpla C. laux la principo de Galileja teleskopo inversigita.


CELILO-LUKETO (EB.111/22). Antauxa aperturo de celilo.


CELILO SPORTA. Metala kadro fleksebla por trarigardi objekton, iam uzita cxe profesiaj kaj duokulaj fotiloj.


CELILO SxIRMITA. C. havanta fokusekranon protektitan kontraux mislumoj pere de lumo-sxirmilo metala kun flekseblaj sxutroj.


CELULOIDO. Celuloza kombinajxo uzata kiel subportilo por fotoemulsioj. ->plasta materialo


CELUM-OBJEKTIVO. La pli supra objektivo cxe ->duokula reflekta fotilo, estiganta bildon sur smirgita vitro.


CIBACHROME [Cxibakrome] Patentnomo de pozitiva papero por kolorprintado de diapozitivoj.


C.I.E - Commission Internationale de l'Eclairage [Intemacia Komisiono pri Lumigado]. Institucio normiganta sistemon por priskribo de koloroj.


CIRKVITO THYRISTOR [Tiristor).[x] Sistemo, kiu ebligas sxpari energion cxe auxtomataj elektronikaj fulmiloj, malpermesante kompletan malsxargon de la


->KONDENSATORO.


CxEFLUMO. Baza lumfonto por difini gxeneralan lumigadon.


CxEFPUNKTO. Pozicio de la plej grava objekto en fotografajxo.


CxIAMPRETA FOTILUJO. Ujo kun


malfermebla antauxa flanko, ebliganta elujan fotadon.


CxIELLUMA FILTRILO. F. uzata dum fotado de montoj por mildigi troan cxielan bluon en kolorbildoj.


DATLIMO.[x] D. presita sur pakajxo de  ->SENTIVMATERIALO,  post


kiu la produktanto ne plu garantias optimuman kvaliton, cxefe por ->foto-filmo kolora


DAYLIGHT [angle = taglumo]. Indiko sur filmpakajxoj, kiu rilatas al kolortemperaturo je preskaux 5500/5700 °K.


DENSA. Malhela.


DENSECO. Grado de bild-nigrigxo indikita per nombro.


DENSO-TONO. Superreganta bildkoloro cxe iu ajn malhela parto de kolora fotoprintajxo: blueta = tono malvarma; rugxbruna = tono varma.


DEPEND-LUMILO.[x] Fulmilo, kiu ekfunkcias per la ->teleregilo de cxefa lumaparato.


DESENTIVIGO.[x] Procedo malpliiganta la sentivon de negativa materialo B/N por ebligi rektan kontrolon, duonlume, de posta rivelado.


DIAFRAGMA APERTURO. Rejsxo inter la ->fokusa longo kaj la reala diafragma truo-diametro. ->f


DIAFRAGMA   PRIORITATO.


Elektronika sistemo por auxtomate kondicxi la programadon de ->eksponhdauxro laux la elektita diafragmo cxe ->fotilo auxtoMATA.


DIAFRAGMO (Piv.184). Sistemo por reguli  la  lumiradon  tra


objektivo. ->IRISA DIAFRAGMO


DIAFRAGMO-RINGO. Instrumento kiu regulas la diafragmoaperturon cxe objektivo.


DIAFRAGMO-SKALO. Indicaro de diafragmo-aperturoj.


DIA-KADRETO.


->DIAPOZITIVA KADRETO DIAO** (EB.112/48). ->DIAPOZITIVO


DIAPOZITIVA FILMO.


->FOTO-FILMO INVERSIGEBLA


DIAPOZITIVA KADRETO (EB.112/49). K. por diapozitivoj, kutime plasta.


DIAPOZITIVO (EB.112/48). Unuopa


->FILMOBILDO   de    ->FOTO-FILMO


inversigebla, gxenerale kolora, enkadrigita.


DIAPOZITIV-TENILO (EB.112/57). Parto de ->dia-projekciilo por lokado de la dia-kadretoj projekcipozicie.


DIA-PROJEKCIILO (EB.112/55). Aparato por projekcii diapozitivojn sur ekranon. (PIV.874)


DIA-REPRODUKTILO. Aparato por reproduktado de diapozitivoj pere de fotilo.


DIASKOPO** [Sxangxo de difino en piv.186]. Manuzebla aparato kun pligrandiga lenso por rigardi diapozitivojn.


DIA-SxARGILO.[x] Linia aux ronda rako entenanta dia-kadretojn por auxtomata projekciilo.


DIFINO. ->disigpovo


DIFRAKTO. Optika fenomeno de devio de la lumradioj okaze de eta diafragmo-aperturo.


DIFUZILO. Aparato el diafana materialo aux specifa filtrilo, metita antaux ->lumfonto aux objektivo por milde aliformigi la lumradiojn.


DIGxITIGO (M.457). Konvertado de bildo al binaraj signaloj.


DIN. Mezurunuo por filmsentivo, kiun fiksis la germana organizo DEUTSCHE INDUSTRlE NORMEN [Germanaj Industriaj Normoj]. La sentivo duobligxas cxiun trian gradon.


DISIGPOVO.[x] Kapablo de objektivo kaj/aux filmo evidentigi ecx etajn detalojn de objekto.


DISTANCA REGILO.


->TELEREGILO


DISTANCO-SKALO (EB.111/13).


Indicaro de distancoj por gxusta enfokusigo de objekto.


DISTORDO. Optika difekto kauxzita de diversmaniera projekciado de la oblikvaj radioj kompare al centraj; nomigxas bareleta, kiam diafragmo antauxas lenson, aux kontrauxe kuseneta.


DOMINANTA KOLORO.[x] Unukromata koloro de la tuta bildo, kauxzíta de mis- aux intenc-uzo de ->Lumigado aux de filmo aux de filtriloj, cxe ->kolorfotoGrafIO.


DORSO. Malantauxa pordeto de fotilo, cxarnirsisteme delokebla por en- aux el-igo de filmo.


DORSO SxANGxEBLA. Dorsa eki-pajxo kun dato- aux programregistrilo, aux por ->tujrivelado.


DUKOLORA VUALO. Makulko-lora vualo kauxze de polucio aux elcxerpigxo de ->fiksaJxo.


DUOBLA EKSPONADO.


->PLUREKSPONADO


DUOKULA REFLEKTO-FOTILO (EB.111/15). F. havanta du objektivojn: la supran por kadrado (->celilo) kaj la malsupran por fotado.


DUONFORMATO.[x] Filmobildo dimensie 18x24mm cxe ->fotoFILMO MALGRANDFORMATA.


DUONMALBRILA, Printpapero.


Apartspeca surfaco de ->printpapero.


DUONOMBRUMI (PIV.764). Heligi bildon cxe randoj gxis tuta malapero. ->RANDSVENADO


DUONREFLEKTA     SPEGULO.


Parto de ->telemetro je disigita


BILDO kaj de ->REFLEKTO-FOTILO. ->SPEGULO CxEFA


DUONTONO.[x] Griznuanco inter blanko kaj nigro.


EBENO FOKUSA (PIV.300). E. sur kiu perfekte enfokusigita objektivo estigas netan bildon.


EKRANO. Blanka aux reflekta surfaco por projekciado de diapozitivoj aux filmoj.


EKRANSxIRMILO (EB.111/16). Pro-tektilo por la smirgita vitro cxe


fotilo. ->CELILO SxIRMITA


EKSPONADO. Elmetado de sentivmaterialo al efiko de lumo.


(laux PIV.224)


EKSPONADO B. [Inicialo de angla vorto: Bulb] Obturil-regulado, permesanta ties malfermon dum premado de la ->eksponbutono.


EKSPONAD-PRIORITATO.


->EKSPON-DAUxRA PRIORITATO


EKSPONAD-PROVO.[x] Procedo dum pligrandigado, per kiu printpapero eksponatas lauxzone je malsama tempodauxro


por havi la gxustan ekspondauxron.


EKSPON-AMPLEKSO. Kapableco de sentivmaterialo por tolero de ->super- kaj ->subeksponado, konservante suficxan klarecnivelon de bildo.


EKSPONA   SxALTHORLOGxO


(EB.112/32). Temposxaltilo uzata dum ->pligrandigado por regi la ekspon-dauxron de sentivaj printmaterialoj.


EKSPON-BUTONO (EB.111/5). Regilo por mekanika aux elektronika funkciado de la obturilo.


EKSPON-DAUxRA PRIORITATO.


Sistemo per kiu la elekto de ->ekspon-dauxro kondicxas la sekvan auxtomatan programadon    de    la    ->diafragma


APERTURO.


EKSPON-DAUxRO. Tempo de malfermiteco de la obturilo dum lumeksponado de filmo.


EKSPON-EKVILIBRIGO. Kroma pliigo de ->ekspon-dauxro bezonata kaze de tro longdauxra ekspono.


EKSPONOMETRA SENSORO


(M.1186). Enkorpigita ->lumcxelo por mezurado de lumokvanto.


EKSPONOMETRO (PIV.224). Aparato, kiu mezuras la lumintenson (lumokvanton) kaj donas, per gradigitaj skaloj, la ekzak-


tajn indikojn de ekspon-dauxro kaj diafragma aperturo surbaze de filmsentivo, laux du mezur-sistemoj: je ->lumo incida aux je


->L. REFLEKTA.


EKSPONOMETRO-DIFUZILO.


Diafana, plasta ekipajxo de eksponometro, metenda antaux la ->lumcxelo dum mezurado je


->LUMOINCIDA.


EKSPONOMETRO   ENFOTILA.


Lumcxelo ene de la nuntempaj fotiloj, kiu rekte regulas eksponadon laux antauxfiksitaj programoj    (->diafragma   prioriTATO,   ->EKSPON-DAUxRA PRIORITAto) per mezurado de la lumo traobjektive envenanta. ->ttl


EKSPONOMETRO SELEKTANGULA.B Efektivigas selektivan mezuradon de la objekto-lumo laux 1-grada angulo aux malplie.


EKSPONPLATO. Bazo de ->pligrandigatoro,  kie apogigxas ->SENTIVMATERIALO aux ->MASKO-KADRO.


EKSPON-PROKRASTILO (EB, 111/37). Mekanika aux elektronika ilo por prokrasti ekfunkciadon de obturilo gxis kelkaj (kutime deko da) sekundoj, post premo de la ->ekspon-butono.


EKSPON-REGILO (EB.111/11,20). Aparato por reguli la ekspondauxron cxe neauxtomataj fotiloj.


EKSPON-SKALO (EB,111/11). Indicaro de ekspon-dauxroj cxe


->EKSPON-REGILO.


EKSTEREJO. Grundo por fotado de plenaeraj scenoj. (laux piv,225)


EMULSIO. Unuforma suspensio de lumsentivaj argxento-halogenidoj en gelateno aux alia gxelo.


ENERGIO-PROVIZADO. Liverado de E. bezonata por la elektraj cirkvitoj de moderna fotilo. ->pilo


ENFOKUSIGA LEVILO(EB,112/31). Aparato por enfokusigi bildon sur la sentiva printpapero cxe la eksponplato de ->plIGRANDIGATORO.


ENFOKUSIGA LUPEO. Speciala lenso por korekte enfokusigi bildon sur ->masko-kadro dum


->PLIGRANDIGADO.


ENFOKUSIGA    METALRINGO.


Instalajxo por reguli la enfokusigon de objektivo.


ENFOKUSIGA SMIRGITA VITRO. llo de fotoaparato, kiu ebligas kontroli bildon cxe ->reFLEKTO-FOTILO, ->FOTILO ATELIERA kaj ->OPTIKA STABLO.


ENFOKUSIGILO. ->enfokusiga


LEVILO


ENFOKUSIGO (PIV.300). Regulado de ->objektivo cxe fotilo por konvergxigi la lumradiojn al la


->EBENO FOKUSA.


ENFOKUSIGO SELEKTIVA. Fotadtekniko por surfone reliefigi objekton pere de meza ->tele-objektivo tute malfermita.


ENHELIGO.[x] Heligado-tekniko de ombroj Cxe plenluma objekto, pere de reflekta materialo aux artefaríta lumo aux ankaux fulmilo.


ENKADRADO. Elektado de la fotota parto far fotografanto tra la celilo.


EPIDIASKOPO. Aparato povanta projekcii bildojn per surfalanta aux trairanta lumo, tiel ke gxi permesas projekcii ankaux ilustrajxojn el libroj ktp. (PIV.242)


EV [angla akronimo: Equivalent Value = ekvivalenta indico]. Gxusta dateno donita far la lummezurilo rilate al !a lumokvanto reflektita de objekto: je cxiu duobla lumintenseco gxi pliigxas de unu grado.


FAJNRETUSxO.[x] Forigo el printajxoj de eblaj etaj difektoj (gratajxetoj, spuroj de polveroj ks).


F. Nombro indikanta la lum-enprenon de objektivo. Gxi montrigxas ankaux per f/.


FERMILO. Aparato, kiu ebligas fiksi difinitajn indikoj de iuj auxtomatajxoj (eksponilo, auxtofokuso ktp) cele al realigo de kontrauxlumaj bildoj aux akiro de


->ENFOKUSIGO SELEKTIVA.


FIKSAJxO. Solvajxo transformanta neeksponitajn halogenidojn al solveblaj saloj, forigendaj dum fina lavado.


FIKSAJxO HARDECA. Fiksajxo entenanta malmoligantan kemiajxon. ->hardigenzo


FIKSBANO (PIV. 283).  ->FIKSAJxO


FIKSKUVO (EB.112/3). Ujo por la fiksajxo dum rivelprocedo.


FILMBOBENUJO (EB.111/3). Speciala loko en fotilo por la


->FILMKARTOCxO aux la ->SxARGILO.


FILMERO (M.565). Unuopa bildo de kinematografa filmo.


FILMGVIDILO.[x] Speciale sxtancita komenca parto de filmo, uzata por gxin sxargi en la fotilo.


FILMKARTOCxO (EB.112/26). Cilindra volvajxo de filmo, kovrita per nigra papero, por sxargi fotilon ecx en plena lumo. (laux piv.493)


FILMO. Bendo de celuloza substanco, kovrita per fotoemulsio, je malsamaj dimensioj, uzata en fotografio; gxi povas esti B/N aux kolora; tiu flanke sxtancita, je gxenerala uzo en kinematografio, uzatas krome en fotografio, envolvita en aparta sxargilo. ->FOTILO 35mm-A


FILMO-ANTAUxENIRO. Delokigo de unu filmobildo post eksponado; farebla auxtomate aux permane.


FILMOBILDO. Unuopa bildo de


->FOTO-FILMO.


FILMO-BOBENILO. Lumbaranta aparato por sxargi 35mm-sxargilojn per lauxmetra filmo.


FILMO NERIVELITA. Jam eksponita F. submetota al ->RIVELADO.


FILMO NEUZITA. ->FILMO VIRGA


FILMO-PLATO. Vitroplato sxmirita per emulsio, iam uzita por fotografi.


FILMO RADIOGRAFIA. Aparta F. uzata por radiografia esplor-ado. ->IKS-RADIOJ


FILMO RIVELITA. F. jam sub-metita al ->rivelado.


FILMO UZITA (M.906). F. jam ek-sponita al lumo.


FILMO VIRGA (M.906). F. ankoraux ne eksponita al tumo.


FILM-PAKO. Pakita aro da fotofilmaj folioj por profesia utiligo, krome uzata en procedoj de ->TUJRIVELADO.


FILMPORTILO. Ligna, metala aux plasta ujo iam por du filmo-platoj kaj nun por du foto-filmaj folioj, uzata cxe profesiaj fotiloj.


FILMREVOLVA BUTONO (EB.111/23). Regilo por revolvi la filmon cxe neauxtomataj fotiloj.


FILMTENILO (EB.112/30). Subtenujo por foto-filmo en ->pli-GRANDIGATORO.


FILMVISxILO (EB.112/39). Speciala pincxilo por maltrempi filmon.


FILTRADO. Korektado per specifa filtrilo de la kunmetado de lumradioj enirantaj la fotilon.


FILTRILA FAKTORO. Indico de la necesa ekspono-pliigo dum uzado de specifa filtrilo.


FILTRILO. llo el vitro, plasto aux gelateno, kiu lokigxas antaux la objektivo por modifi la lumradiojn enirantajn la fotilon. Gxi kapablas interveni cxe koloroj


(->KOLORFILTRILO     kaj     ->FILTRILO transiga), modifi la kontraston (->difuzilo), modifi la formojn (->filtrilo kreiva), kontroli la lumreftektadon (->polarizilo) ktp.


FILTRILO  GELATENA.  F.   por profesia uzado.


FILTRILO KOMPENSA. ->filtrILO TRANSIGA


FILTRILO TRANSIGA.[x] F. rugxa aux blua, kiu kapablas sxangxi la kolortemperaturon de lumo cxe ->KOLORFOTAGRAFIO).


FILTRILO KREIVA.[x] F. kiu ebligas estigi specialajn efektojn dum fotado.


FILTRILO POLARIZA.


->POLARIZILO


FLANGxO  DE STATIVSxRAUxBO


(EB.111/32). Mekanismo por bloki fotilon cxe ->trkGamba stativo aux ->TABLO-STATIVO.


FLANKLUMIGADO. Liverado de lumo nur al unu flanko de objekto.


FLUORESKO. Lumeligo fare de kelkaj substancoj, ekscititaj de apartaj radiadoj.


FOKUSA LONGO . Distanco inter la optika centro de lenso aux objektivo kaj la ->ebeno fokusa sur kiu enfokusigitas neta bildo de objekto je senfina malproksimo.


FOKUSA PROFUNDO (PIV.300). Zono cis kaj trans la ->ebeno fokusa, kie perfekte enfokusigita objektivo estigas kontentige netan bildon.


FOKUSEBENA OBTURATORO (EB.111/44). ->KURTEN-OBTURATORO


FOKUSO. Punkto sur la ->optika akso, kie konvergxas la radioj senditaj el unu lumfonto, post ilia trairo tra lenso aux optika sistemo. (laux PIV.300)


FOKUSO-KONVERTORO.[x] Lenso aux lensaro metebla antaux ->objektivo por estigi plilongigon de gxia ->fokusa longo.


FONOPROJEKCIILO.[x] Aparato


por projekcii bildojn kulisfone de ateliero.


FORKO-EKSPONADO.[x] Tekniko por fotadi la saman objekton de 2 gxis 4 fojoj, cxiam sxangxante la ekspon-dauxron, cele al la dezirita rezulto.


FORMATO. Dimensio de filmbendoj kaj printpaperoj.


FORMATO GRANDA. F. de fotofilma folio, ekde 9x13 cm kaj pli, uzata cxe ->optika stablo, ->foTILO   ATELIERA   kaj   ->F.    PROFESIA. Grandformata ->printpapero dimensias ekde 18x24 cm kaj plie.


FORMATO MALGRANDA. F. de foto-filmo en sxargilo: (110) 13x17 mm, (126) 24x24 mm kaj (135) 24x36 mm.


FORMATO MEZA. F. de fotofilmoj: (120) 6x6 - 4,5x6 cm kaj (220) 6x7 - 6x9 cm. Mezformata ->printpapero dimensias de 6x9 cm gxis 13x18 cm.


FOTAD-ANGULO (PIV.311). Mezuro per gradoj de la kampo, kiun ->objektivo kapablas kadri


FOTADO. Praktika uzado de fotilo por akiri bildon de ->objekto.


FOTAJxO. ->fotografaJxo


FOTI (PIV.311). ->fot(ograf)i


FOTILCxASIO.[x] Tiu cxefa strukturo (plasta, alumin-aloja aux me-


talo-plasta) de fotilo, entenanta la fokusan ebenon, kie almetigxas la aliaj eroj.


FOTIL-DENTRELO. Sistemo por preciza enfokusigo cxe ->optiKA STABLO.


FOTILKORPO. Filmujo lumbaranta, kiun havas cxiuj aparatoj kaj auxtomatoj por foti.


FOTILO. Aparato, kiu ebligas eksponi sentivan materialon por realigi fotajxojn. Lauxcele, prezentigxas sub malsamaj aspektoj kaj funkcioj.


FOTILO 35mm-A. Fotilspeco, kiun karakterizas balgomanko kaj uzebleco de objektivoj sxangx-eblaj je malsama ->fokusa longo. En gxi uzatas kinematografa filmo sxargtie envolvita.


FOTILO AMFIBIA. Fotoaparato subakve uzebla.


FOTILO ATELIERA. Grandformata aparato por profesia fotado (portreto, muta naturo, kolorselektado, ks).


FOTILO AUxTOFOKUSA. Fotoaparato havanta auxtomatan enfokusigon. ->aUxtofokuso


FOTILO AUxTOMATA. Fotoaparato kapabla auxtomate reguli ekspon-dauxron kaj/aux diafragmon.


FOTILO CxIAVETERA. Kompakta fotoaparato rezistanta al akvo,


polvo aux sablo, sed ne subakve uzebla.->TROPIKUMIGO


FOTILO GRANDFORMATA. Fo-


toaparato utiliganta sentivmaterialon je ->formato Granda. ->OPTIKA STABLO


FOTILO KOMPAKTA. 35mm-a auxtomata fotilo, dimensie malgranda, kun enestanta fulmilo, antauxeniriga motoro, nesxangxebla objektivo, kaj enfokusigo libera, aux ->auxtofokuso aux ->zom-aUxtofokuso. Vidsistemo: t.n. ->CELILO GALILEJA.


FOTILO MALGRANDFORMATA.


Fotoaparato utiliganta filmojn je ->FORMATO MALGRANDA.


FOTILO MANA. Fotoaparato, en kiu eblas, krom auxtomate, ankaux mane pretigi la duopon ekspon-dauxro/diafragma aperturo.


FOTILO MEZFORMATA. Fotoaparato utiliganta filmojn je ->FORMATO MEZA.


FOTILO MOVKORPA.[x] ->OPTIKA STABLO


FOTILO POSxA.[x] Fotoaparato utiliganta filmojn je ->formato MALGRANDA (110).


FOTILO PROFESIA. Mezformata specifa aparato por fotado raportista, sporta, aera ks.


FOTILO PROGRAMITA. Fotoaparato, kiu utiligas auxtomaton


de eksponado, jam cxefabrike programitan, laux antauxpretigitaj duopoj pri ekspon-dauxro/diafragmo-aperturo. ->programo


FOTILO RAPORTISTA.[x] Tipa fotito de Usona raportisto gxis la Kvindekaj jaroj. Formato 4x5 coloj, fleksebla.


FOTILO TTL. F. kun ->ekspono-metro enfotila, kiu mezuras la lumon per sistemo ->ttl.


FOTILO UNU-NUR-UZA (M.1383). Ege simpla fotoaparato auxtomata, kiu jam entenas fllmon kaj uzeblas nur unufoje.


FOTILPLATO. Supera parto de stativo, kie la fotoaparato fiksigxas.


FOTILSAKO. Specifa ujo entenanta la fotilon kune kun porteblaj akcesorajxoj.


FOTILUJO. Entenas la fotilon por gxin sxirmi kontraux eblaj damagxoj (polvo, pluvo, kolizioj ks).


FOTISTO. ->fot(ograf)isto


FOTO. ->fot(ograf)ajxo


FOTOAFISxO.[x] Grandformata reprodukto de fotajxo uzebla kiel dekoracio.


FOTO-AKCESORAJxOJ (EB111/ 31-59). Helpiloj por fotografado.


FOTO-ALAJxOJ.[x] ->foto-akcesoraJxoj


FOTO-ALBUMO (EB.H2/52). Albumo por kolekti fotajxojn. Gxi povas esti kun paperfolioj aux kun travideblaj plastaj posxetoj.


FOTOAPARATO. ->fotilo


FOTOBILDO. B. arte kreita, per unu aux pluraj ajxoj metitaj inter lumfonto kaj filmo aux printpape-ro.


FOTO-EMULSIO, ->emulsio


FOTO-FILMA BOBENO. Cilindro samaksa kun ->sxarglevilo aux kunligita kun motoro, cxirkaux kiu enbobenigxas la eksponita filmo.


FOTO-FILMA FOLIO. F. je malsamaj   formatoj,   uzata   por


->OPTIKA   STABLO,    ->FOTILO  ATELIERA kaj ->F. PROFESIA.


FOTO-FILMO. Maldika celuloza plato kovrita per fotoemulsio, uzata cxe fotoaparatoj en formo de folioj aux bendoj. ->filmo


FOTO-FILMO DIAPOZITIVA. ->FOTO-FILMO INVERSIGEBLA


FOTO-FILMO MALGRANDFORMATA. ->FORMATO MALGRANDA


FOTO-FILMO GRAVURA. Altkontrasta F. por ->fotograVUrado.


FOTO-FILMO INFRARUGxA. F. B/N aux kolora je tri tavoloj, el


kiuj du sentivaj al videblaj radioj k unu al infrarugxaj; uzata teknik-k scienco-cele.


FOTO-FILMO INVERSIGEBLA.


F. en kiu, sekve de eksponado al lumo k rivelprocedo, rekte formigxas pozitiva bildo.


FOTO-FILMO KOLORA. Plurta-vola F. por registri kolorbildojn: povas esti negativa aux invers-igebia.


FOTO-FILMO LANTA. F. kun mal-alta sentivo, en kiu cxeestado de etaj granuloj efikas al altdi-fina bildo.


FOTO-FILMO NEGATIVA. F.


prezentanta bildon, blank-ni-gran aux koloran, pertonoj kon-trauxaj kompare kun tiuj de la objekto.


FOTO-FILMO ORTOKROM-


ATA (Piv/776). B/N F. sentiva al blua k verda sed ne al rugxa ko-loroj.


FOTO-FILMO   PANKROMATA.


B/N F. sentiva al cxiuj koloroj.


(laux PIV.786)


FOTO-FILMO POR LUMO AR-TEFARITA. B/N aux kolora F. sentiva al lumo je 3200 °K.


FOTO-FILMO POR LUMO NA-TURA. B/N aux kolora F. sen-tiva al lumo je 5500 °K.


FOTO-FILMO RAPIDA. Altsent-iva F.


FOTOFLUDO*\ Alttensia lampo enkorpigianta reflektilon, je kolortemperaturo de 3400 °K.


FOTOGRAFA APARATO.


->FOTILO


FOT(OGRAF)AJxO. Bildo farita per fotografado. (Piv,3H)


FOT(OGRAF)! (PIV.311). Fari bildojn de objektoj aux personoj pere de fotilo.


FOTOGRAFIA LABOREJO.


Ejo tauxge ekipita por la rivel-procedo de sentivmaterialo.


FOT(OGRAF)ILO. ->fotilo


FOTOGRAFIO (PIV,311). Repro-duktado de la realo per kemi-fizika procedo utiliganta la sen-tivecon al lumo de kelkaj ar-gxento-komponajxoj.


FOTCX|RAFIO STROBOSKOPA.


Analizo de movoj pere de fiksa bildo, kiun estigas la fotadtek-niko ->malferwmdbo k uzado de


->STROBO»KOPO.


FOT(OGRAF)ISTO (EB.112/45). Tiu, kiu profesie okupigxas pri


~>FOTADO.


FOTOGRAVURADO (M.565). Pro-cedo produktanta per lumo klisxojn por presado. (lau Pivf3H)


FOTOMETRIO, Parto de la op-tiko, kiu okuplgxas pri la kom-para mezurado de lurnfontoj.


(lauxPIV,311)


FOTOMETRO. Instrumento por mezuri la intensecon de lumo.


(lauxPIV,311)


FOTO-PARALAKSO.0 Feno-meno estiganta reproduktadon de kampo iomete diferenca de tiu kadrita far la celilo dum fotado de tre proksimaj objek-toj per aparato kun ->celilo galiueja aux per ->duokula re-


FLEKTO-FOTILO.


FOTO-PORTRETIKO.S Foto-grafio specífe rilata al portretoj de homoj, arte interpretanta ilian karakteron.


FOTORAPORTISTO. Tiu, kiu.fo-tas novajxojn laux komisio fare de gazetoj aux inform-agent-ejoj.


FP. Simbolo por la sinkronkonekt-iio de ampola fulmilo cxe ne-auxtomata kurten-obturila foto-aparato.


FRESNEL-& LENSO. Cxe -»reflek-to-fotilo, aparta optika kon-densoro je koncentraj cirkloj, por havigi tre helan bildon en la celilo.


FULMILA INGO.E ^akceso-rajxujo enhavanta specialajn kontaktilojn por ->fulmilo spe-cifa.


FULMILO. Aparato por artefarita lumigado per intensaj k ege mallongdauxraj lumellasoj; gxe-nerale portebla Angle t.n. Flash.


FULMILO AMPOLA (EB111/49). Utiligas lampojn nur unufoje uzeblajn.


FULMILO ELEKTRONIKA. F. kiu eligas ege maldauxran fulnon (de 1/1000 gxis 1/30000 da se-kundo) sed tre intensan, kun


->KOLORTEMPERATURO   SÍmÍlá   al


tiu suna; lauxcele diversforma.


FULMILO  LONGDAUxRA.El F.


elektronika eiiganta vicon da lumimpuisoj; por kurten-obtu-rilaj fotiloj.


FULMILO   RINGOFORMA.  F.


elektronika, kies lampo cir-kauxas la objektivon, donanta senombran lumigadon; specife tauxga por ->makrofotografio.


FULMILO SPECIFA. F. speciale projektita por !a eiektronika cirkvito de aparta fotilo.


FULMILO SUBAKVA. F. sxirmita


en   ->SUBAKVA GARDUJO pOT  ÍOtÍ


subakve. FULMILO SUPER FP.


->FULMILO LONGOAÖRA


FULMILO TTL. F. kun auxtomata kontrolo de la fulmila ekspon-dauxro per mezurado de !a fu!-mila lumo traobjektive enven-anía.


FULMiL-SERVO. Lumcxela siste-mo por sinkrone eksxalti plurajn fulmilojn.


FULM(LUM)ILO (EB, 111/49).


->FULM»LO


FULMLUMO NEREKTA. Metodo produktanta pli difuzan lumon per turnado de ->fulmilo al cxambroplafono aux reflektanta surfaco.


FULMOAMPOLO (EB111/53). Lampo por fulmilo unufoje uz-ebla.


FULMO-TUBO (EB, 111/58). Vitra ampolo cxe elektronika fulmilo, en kiu okazas la elektra sparko estiganta lampon.-


GaAsP = Galia fosfoarsenido.


Kemiajxo utiiigata en lumcxeloj.


GELATENO. Natura proteino util-igata por suspensii la argxen-to-halogenidojn en emulsioj.


GLACEIGA APARATO (M,1223). A. por rapida sekigado k sam-tempa brílado de ->printpape-ro, cxe fino de riveladprocedo.


GLACEIGADO. Procedo por bri-ligj la surfacon de -»printpa-pero.


GLACEIGA PLATO. Metala pfato kromita, sur kíu oni frontpre-mas printpaperojn por ilin gla-ceigi dum sekigado.


GLACEIGILO. ->glaceigaaparato


GLOBARTIKO (EB, 112/44). Artiko de stativkapo permesanta taux-ge pozicii fotilon.


GaSt[wsa akronimode Gosudarstvenny fSfandari- sentiveco normiga].


Sistemo uzata en iama Sovet-unio por indiki !a filmsentiv-econ.


GRADIGO (M.606). Ton- k kon-trast-skalo de filmobildo: ekde la mola gxis la kontrasta grado.


GRANULO. Grajno el kristaligxo de halogenidoj, kies grando e-fikas sur la sentivon k difinon de filmo.


GRIZTONA SKALO.S Tabelo


montranta la griztonajn nuan-cojn inter 0 (blanka) k 100 (nigra).


GVID-LAMPO. L cxe fulmüoj, kiu ebligas antauxvidi la finan efek-ton de la fulmila ->lumigaoö.


GVIDO-NOMBRO. Indico de la potenco de ->fulmilo.


HALOGENIDOJ. Argxentaj saloj de halogenaj acidoj, kiujn en-tenas ~>fotoemulsio. Post ek-lumigo, H. transformigxas en nigran metalan argxenton, sek-ve de reduktiva kemia pro-cedo.


HALOO [Gxangxo de difino en PIV,371].


Efekto de duobla bildo estigita de parto de eksponlumo, reflektita, post transirado de fotoemulsio, fare de la tra-videbla subportilo. Gxin forigas la filma -^kont»^auxhaloilo.


HALTIGENZO ** (EB112/2). Solv-ajxo neuxtriganta la rivelagadon.


HALTIGKUVO (EB.112/2). Ujo de la ->haltigenzo dum rivelprocedo.


HARAO/* Aberacio de optika sistemo, kauxzita de lumradioj neparalelaj al la optika akso; gxin reduktas progresiva fermo de la ->diafragmo.


HARDIGENZO.** Kemiajo mal-moliganta la emutsion por gxin protekti kontraux hazardaj da-magxagadoj dum rívelprocedo.


HELAJ LUMOJ. Partoj de bildo, tre densaj cxe negativo, tre he-laj cxe pozitivo (diapozitivo aux printajxo).


HIPERFOKUSA DISTANCO.0


Minimuma distanco de enfo-kusigo havanta infiniton kiel sian superan limon.


HOLOGRAFIO. Tekniko de rel-iefa fotografado, uzanta inter-feradojn estigitajn de du lase-raj faskoj; inventita en 1948 far G. Gabor, hungara. (iau piv,396)


IKS-FOTOGRAFAJxO (PIV.414). Bildo de la interno de korpo farita per ->iks-radioj.


->F1LMO RADIOGRAFIA


IKS-RADIOJ (Piv.414). Elektro-magneta radiado transviola.


INFRARUGAJ, Lumradioj (Pív, 944). L. trans 7200 Á, neper-cepteblaj de homa okulo sed registreblaj fare de specifaj filmbendoj teknik- k scienco-cele.


INGO   POR   AKCESORAJxOJ


(EB,111/21). Speciala instalajxo de -»fotilo, kie fiksigxas la diversaj ->akcesoraJo-j.


INTERFOKUSA     DISTANCO


(Piv.300). Distanco inter la fo-kusa ebeno de ekrano k lenso de projekciilo.


INTERIORO (laux piv,436). Bildo de internaj lokoj. ->internfotado


INTERNA FOKUSO. Enfokusiga sistemo ne postulanta plilong-igon de ta bareleto cxe long-fokusa objektivo.


INTERNFOTADO. Akirí biidojn per ->fotilo interne de domo, salono ks.


INTERSPACO**. Distanco inter filmebeno k objektivo-bazo; malsamas cxe diversfabrikaj fo-tiloj, ne ebligante sxangxon de


ObjektÍVOJ.   ->ADAPTO-«!NGO


INVERSIGA RINGO. Instalajxo, kiu ebligas fiksi objektivon laux inversa pozicio, specifcele.


IR-INDICO. Signo sur la distan-co-skalo por enfokusigo de


->FOTO-FILMO INFRARUGxA.


IRISA DIAFRAGMO (PIV184). D. kiun konsistigas pluraj lamen-etoj estigantaj rondan truon je varíebla diametro.


ISO. Indicoskalo de filmosentiv-eco; analoga al ASA-skalo.


°K = Kelvin. Unuo de absoluta temperaturo uzata dum mezu-rado de la luma ->kolortempe-raturo.


KADRADO. Vidkampo fotita per objektivo.


KAMPA KURBECO. Optika abe-racio enfokusiganta bildon cxe kurba surfaco anstataux sur la


->EBENOFOKUSA.


KAMPA PROFUNDO (Piv, 872) (M.993). Parto de la objekto, nete difinita sur la ->ebenq fo-kusa, laux la uzita diafragmo-aperturo.


KANDELO. Certa fiksita unuo de lum-intenseco. (Piv, 477)


KAPTO-ENFOKUSIGO.S Auxto-fokusa auxtomato ebliganta malfermon de ->obturatoro nur kiam objekto trairas ta an-tauxfiksitan zonon de korekta enfokusigo.


KD. Plasta plato, kien transigxas filmobildoj, sekve de digxitigo, por postaj videbligo sur tele-videkrano aux prílaborado per komputoro.


KELVINOMETRO**. Mezurilo de


-> KOLORTEMPERATURO.


KODAK PHOTO CD. Fotografika patentsistemo, kiu digxitigas bil-dojn, ilin transigante poste sur ->kd.


KODO DX. Sistemo por auxtomate


mezuri la sentivon de filmo dum ties sxargado en auxtoma-tan fotilon.


KOLOIDA ARGxENTO. Sxvebanta argxento en riveladsolvajxoj, kapabla  estigi  formadon de


->DUKOLORAVUALO.


KOLORFILMO.


->FOTO-FILMO KOLORA


KOLORFILTRILO (EB,111/48). llo modifanta !a kunmetadon de lumradioj venantaj de objekto, cele al akiro de korektadoj aux apartaj efektoj.


KOLORFOTOGRAFIO.    Fotado


per ->FOTÖ-FILMO KOLORA.


KOLORO-ANALIZILO. Aparato por determini la konsiston de kolora lumo.


KOLOROJ KOMPLEMENTAJ.


->BLUVERDA,  flava  k  ~>PURPURA


(blua-rugxa) koloroj; nomigxas ankaux sekundaraj.


KOLOROJ PRIMARAJ. Rugxa, verda k blua koloroj.


KOLORPRINTAJxO. Bildo repro-duktanta la kolorojn de objekto.


KOLORTEMPERATURO. Taks-ado de lumkvaüto laux °K~gra-doj.


KOLORTRANSDONADO.S Alt-kvalita tekniko de subtraha ko-lorprintado.


KOMPAKTA DISKO. ->kd


KOMPLEMENTAJ, Koloroj.


->KOLOROJ KOMPLEMENTAJ


KONDENSATORO. Elektronika aparato cxe ->fulmiloj, pro-duktanta intensajn elektrajn malsxargojn.


KONDENSORO. Kampolenso, ser-vanta por kolekti radiojn en certa parto de optika aparato.


(PIV, 642)


KONEKTILO DE PERKABLA TELEREGADO. Ingo kie ko-nektigxas kableto de ->telere-gilo.


KONFUZORINGOJ. Ringoj konsi-stigantaj, cxe ->ebeno fokusa, la bildon de objektoj starantaj cise k transe de la enfokusigita ebeno. Tiujn toleras homa oku-lo gxis diametro de 0,03 mm.


KONKO.S Sxirmilo el mola gumo almetita al okulario de fotoapa-rato, kontraux lumo.


KONSERVANTO. Kemia kon-trauxoksidanta ingredienco de ->rivelilo.


KONTAKT-PRINTADO. Estigo de printajxo samgranda kiel ne-gativo,   per   ->kopikadro   aux


->PRINTAPARATO.


KONTINUA FONO.EJ Granda a-teliera F. ktun konsistigas la vandoj kunigitaj kun la planko per progresiva kurbeco.


KONTRASTBILDO. Bildo ne hav-anta duontonojn.


KONTRASTO. Proporcio inter lu-moj k ombroj.


KONTRAŰGUTA AGANTO.


->MOLIGAGANTO


KONTRAUxHALOILO (PIV.371). Grízkolora tavolo, inter sub-portilo k sentiva emulsio, kiu adsorbas lumon k malhelpas reflektajxojn dum eksponado; malaperas dum fitmotraktado.


KONTRAUxLUME (Piv.654). Fotad-situacio, en kiu la objekto situas inter ta fotilo k la cxefa lumfonto.


KONVERGxAJ LINIOJ. Perspek-tívaj linioj, kiuj prezentigxas tre konvergxaj en apartaj bildoj. Eblas ilin rektigi fotante per


->OPTIKASTABLO (->MALCENTRADO)


aux poste dum ->pligrandigado.


KOPIKADRO (Piv.465). Aparato por kontaktigi la negativon kun printpapero  dum  ->kontakt-


PRINTADO.


KROMATOGENAJ ADICIILOJ.


Kemiajxoj, kiuj reagas kun kro-matiga substanco dum rivel-procedo k konsistigas vid-eblajn kolorojn cxe ->foto-filmo kolora.


KROMOGENA     PROCEDO**.


Kolorprocedo utiiiganta kolor-igilojn, kemie estigitajn dum ri-velado.


KURTEN-OBTURATORO. O. lok-ita gxuste antaux la filmo, kiu


estigas eksponadon per mov-igxo horízontala aux vertikala de du kurtenetoj, limigantaj sxangx-eblan fendeton.


KUSENETA, Distordo. ->wstordo


KUVETO (EB.112A36). Plastkuvo ort-angulforma por traktado de sentiva príntpapero.


KVARCO-LAMPO.


->LAMPOHALOGENA


KVERPANELO.El Uo fiksita al lumigiloj aux fulmiloj por laux-bezone malpliigi la lumfaskon.


LAMENETO (EB,111/45)(M,73O). Tre maldika metala plato, ero de


->DIAFRAGMO aUx ->OBTURATORO.


LAMPO. Inkandeska -»lum(ig)ilo utiligata por ->internfotado.


LAMPO HALOGENA(M112). Mal-granda k potenca lampo kun tungstena filamento, je kon-stantaj ->kolortemperaturo k iumintenso.


LAMPO SUPERTENSIITA.** Lam-po uzata je tensio pli atta ol tiu normala.


LAMPTENILO (EB,111/57). Korpo de fulmilo.


LAMPUJO (EB.112/29). Loko enten-anta tampon cxe ->pligrandig-atoro.


LANTSI^IKRONO**. Fulmilo sinkron-igíta laux longaj ekspon-dauxroj porfotado ecx de medicHumo.


LAVADO. Fina bano de la rivel-procedo.


LAVKUVO (EB, 112/4). Ujo por fina lavado de fotofilmo aux printpa-pero dum rivelprocedo.


LCD [angla aknonimo: Liquid Cristol Display = montrilo el fluecaj kri-staloj].


LED [angla aknonimo: Light-Emiitíng Diode = lumeliga diodo],


->LUMDIODO


LEGADO SELEKT-ANGULA.IH)


->ME2URADO SELEKT-ANGULA


LENSO. Vitrajxo, aparte prilabo-rita, deviiganta la rektolinian vojon de la lumradioj; ero por konstruado de objektivo.


->REFRAKTO


LENSO ADICIA. L. metebla antaux la objektivo por fotografi tre proksiman objekton.


LENSO FLOSANTA.K Regulig-sistemo inter !a malantauxaj lensoj de ->objektivo mallong-fokusa, por optimumi fotadon.


LENSO KUN FLUORITO. Aparta


->LENSO MINIMUME DISPERSIVA UZ-


ata cxe tre lumecaj teleobjek-tivoj pro sia minimuma ->abe-


RACIO KROMATA.


LENSO MINIMUME DISPERSI-VA. L. kun alta refraktindico pro aparta kvalito de la optika vitro.


->REFRAKTO


LENSO NESFERA. L. kies sur-faco ne estas parto de sfero.


LUKSO. Unuo de lumiga intenso.


(PIV.652)


LUMANCO.** Kvanto da lumener-gio eligita aux reflektita de objekto.


LUM-BARA SAKO.H foisako lumbaranta, zipe fermebla, permesanta manipuladon, tra mufoj, de ->sentivmaterialo, ecx plenlume.


LUMBENKO. Grand-dimensia k -potenca ->lum(ig)ilo donanta altgradan k difuzan luminten-son.


LUMCxELO. -»LUMELEKTRACxELO


LUMDiODO (M.740). Elektronika tubo utila por malgrandaj lum-signaloj en la celilo.


LUMELEKTRA CxELO (M.287). Duonkonduktilo utiligata por funkciigi eksponometrojn.


LUMENO.  Unuo de  lumflukso.


(PiV.655)


LUM-ENPRENO(M,763). Indiko de ia maksimuma ->diafragma aperturo de objektivo. ->f.


LUMFONTO. lo e! kiu eligxas


->LUMRADIO-j.


LUMFORTO (M.763). Lumkvanto, kiun eligas -^lumfonto.


LUMIGADO (Piv,654). Liverado de lumo al objekto, ejo ks.


LUM(IG)ILO. Fonto de lumo arte-farita. -^fotofludo, ->fulmilo, ->lumJetilo


LUMIG-PROPORCIO.S Rilato inter la lumaj k nelumaj partoj de objekto.


LUMJxETILO. Elektra lum(ig)ilo.


LUMJxETILO REFLEKTA. L. ne-rekte projekcianta la lumon de inkandeska lampo.


LUMKAPABLO (M.763).


->LUM-ENPRENO


LUMMEZURILO (EB.m/38).


~>EKSPONOMETRO


LUMO. Kampo de elektromagne-taj radioj percepteblaj de homa okulo, je ondolongo inter cx 3900 A k 7700 Á.


LUMO ARTEFARITA. L. eligita de lampoj aux fulmiloj.


LUMO DIFUZA (M.457). L. ne est-iganta difinitajn ombrojn.


LUMO FLUORESKA.


->FLUOWESKO


LUMO FRONTA. L. fronte alven-anta al objekto.


LUMO INCIDA. L. direkten al la objekto, kiun utiligas aparta ek-sponometra mezursistemo.


LUMO INKANDESKA. L. el fonto en blankarda stato, kiel tung-stena lampfilamento.


LUMO KRUDA.H L. estiganta densajn ombrojn.


LUMO MALKRUDA.


->LUMO DIFUZA


LUMO MALVARMA. L. eligita de aparta fluoreska lampo, cxe iuj profesiaj pligrandigatoroj.


LUMO-MEZURADO. Kalkulado de   la   lumkvanto   pere   de


-> EKSPONOMETRO.


LUMO-MEZURILO.


->EKSPONOMETRO


LUMO MONOKROMATA (Piv, 709). L. konsisxtanta el radioj je ununura ->onoolongo.


LUMO NATURA. L normale elig-ita de suno. Ankaux nomata: suna, taga, blanka, media


LUMO NEAKTINA.


">LUMOSEKURA


LUMO POLARI2ITA (M950). L. kies radíoj propagigxas kun transversaj vibroj laux unu difinita ebeno. (laux piv,843)


LUMO PUNKTOFORMA.IE1 L el-


igita el eta fonto.


LUMO REFLEKTITA. L. resen-data de objekto k efika sur nor-malaj lumo-mezuriloj k/aux en-fotilaj eksponometroj.


LUMO SEKURA. L. kiu ne efikas


kun ->SENTIVMATERIALO. -^SEKURIGLUMIGILO


LUMO TANGxA (M,1O3O). L. direkta al objekto, gxin tusxetanta.


LUMRADIOJ. Elektromagnetaj radiadoj elirantaj el lumanta körpo, kiuj disvastigxas rekte laux malsamaj ondolongoj k estigas videblan k nevideblan lumon.


LUMSxIRMILO (M888). Akcesor-ajxo, almetebla al objektivo, por protekti de sunradioj gxian antauxan lenson.


M.  Simbolo de  sinkronigo  por


->FULMILOAMPOLA.


MAGAZENO.S Sxangxebla k lum-baranta sxargilujo por film~fo-lioj k~bendoj, cxe apartaj apa-ratoj: ->optika stablo, ->fotilo


ATELIERA k ->P. PROFESIA.


MAGNETA SUBPORTILO.


Bendo aux disko, kovrita per fe-romagneta materialo, por rekta aú nerekta registrado de bildoj.


-^CANON ION


MAKROFOTO (M.770). Rezulto de


-> M AKROFOTOGRAFIO.


MAKROFOTO-BALGO.K) Akce-sorajxo por makrofotado lok-ebla inter fotilkorpo k objek-tivo, ebliganta senfinajn raj-sxojn de pligrandigo per mili-metra regulado.


MAKROFOTOGRAFIO. Speco de fotografio ebliganta akiri proporcion 1:1 sur filmo pere de aparta ekipajxo k sen uzado de mikroskopo.


MAKROFOTO-TUBO.O Divers-longa alajxo inter fotilkorpo k objektivo por makrofotadi; pli simple manipulebia ol balgo, gxi tamen limigxas je fiksitaj pli-grandigoj.


MAKRO-OBJEKTIVO. O. speci-fe korektita por doni optimu-man difinon dum fotado de tre proksimaj objektoj.


MALBRILA, Printpapero. Apart-speca surfaco de ->printpa-pero.


MALCENTRADO (Piv.139). Delok-ado de objektivo, konservante la perpendikularecon inter la optika akso k la filmebeno, por modifi kadradon.


MALDENSIGILO. Kemiajo, mal-pliiganta la ->denseco-h de jam rivelita bildo.


MALFERM-OBO**. Fotadtekniko por eksponi filmon al lumo de fulmilo mane ekfunkciigita, post malfermo de B-poza obturatoro.


MALFRUIGILO.IEl Rivelkemiajxo evitanla aux malfruiganta la ag-adon de rivelaganto cxe neek-


SpOnítaj ~>HALOGENIDOJ.


MALLUMCxAMBRO. Aparta mal-luma ejo, kie efektivigxas trak-tado de cxiuspeca sentivmate-


ríalO. ->FOTOGRAFIALABOREJO


MALLUMCxAMBRA LAMPO (EB,


112/18). ->SEKUR1GLUMIGILO


MANA KOREKTILO. Mekanismo, kiu ebligas interveni, cxe iuj aux-tomataj aux programitaj fotiloj, en la eksponmezurado kalkul-ita de la fotilo mem.


MASKO (EB.112/22). Nigra karton-folio, specife traborita, porakiri randefektojn dum ->pligrandig-ado.


MASKO-KADRO (EB.112/34). Apa-rato uzata dum pligrandigado por platigo de printpapero k margxenigo de bildo.


MEKANIKA EKSPONILO.S Me-


kanismo, kiu ebligas funkci-adon de obturilo kiam la pilo elcxerpigxas, cxe kelkaj auxtoma-taj fotiloj.


MEMPORTRETO (M.177). Fotajo de la fotisto mem, kiun ebligas


la -^EKSPONPROKRASTILO.


MEZFORMATA REFLEKTO-FO-TILO. Fotilo utiliganta filmon je


~>FORMATOMEZA. ~> REFLEKTO-FOTILO


MEZURADO FOKUSEBENA. Si-stemo por kalkuli la ekspon-dauxron cxe ->fot»lottl.


MEZURADO SELEKT-ANGULA.


Kalkulado de la ekspon-dauxro laux tre selektiva angulo.


->EKSPONOMETRO SELEKT-ANGULA


MEZURCILINDRO (EB.112/35). Vi-tra, gradigita ujo por preparado de procedbanoj por sentivma-terialoj.


MIKROFILMADO. Reduktado de arkivotaj    dokumentoj    sur


filmo. (laux PIV,695)


MIKROFILMO (M,807). Fotofilmo kun serío da etaj fotoj, specife prí dokumentoj, legeblaj poste per pligrandiga aparato.  (iaux


P!V,695)


MIKROFOTOGRAFIO (M.807). Fo-tado de ege malgrandaj ob-jektoj tra mikroskopo.


MIKROPRISMOJ.S* Etaj optikaj kristaloj piramidoformaj ütilig-ataj cxe la ekranoj de la celiloj de reflekto-fotiloj por havigi pli precizan enfokusigon.


MIKROSKOPA   ADAPTILO.


Alajxo por fotadi tra mikroskopo.


MIREDO** [Akronimo de angla esprimo: MIcn-REaprocal-De-grees = mikroreciprokaj gradöj]. Valoro de rajsxo inter 1.000.000


k   ->KOLORTEMPERATURO   I3Ux   °K


(5.000°K = 200 miredoj)


MISLUMO.S Enfotile nekontrol-ebla lumo, gxenanta ekspon-adon de fotofilmo.


MOLIGAGANTO. Surfacstrecxiga substanco, kiu kunhelpas la agadon de bazaj solvajxoj k faciligas elsekigxon.


MOMENT. Sistemo de ->tujfoto-graro, planita en iama So-vetunio sen sekva disvastigo. ->polaroido


MOMENTFOTO (M720). F. est-igita per mallonga ekspon-dauxro (malpli ol 1/20 de se~ kundo).


MONORIVELILO.S Kemiajxo, kiu samtempe rívelas k fiksas filmon, cele al rapida traktado. ->rivelilo


MONTRO^EKRANETO. Ela fe-nestro cxe -^fotiloauxtomata, kie aperas kontrolindikoj de pluraj funkcioj.


MOTOR-FOKUSIGO.S Enfokus-iga sistemo pere de motorizita aparato.


MOTORO. Mekanismo enkorpigita ene de modemaj auxtomataj fot-iloj ebliganta sxargadon, en- k re-volvadon de filmo, arangxon de la obturilo, krom efektivigi fot-ajxojn ecx laux rapideco po 4-5 filmobildoj sekunde. lama alajxo angle nomata Vfmder


->REBOBENADO, ->VOLVBUTONO


MOVEBLAJ ALETOJ. Metalaj lamenoj, antauxmetitaj cirkaux -^spoto, por reguli la vastecon de !a lumfasko.


MTF [Akronimo de: Moduhtion Transfer Fanction = funkcio de transdona modulado]. Mezurado de difinkapablo en optika sistemo.


ßfULTIGBAJDE    Patentnomo    de


-> PRINT-PAPERO      KONTRASTO-VA-RIANTA.


MULTIPLIKANTO DE FOKUSA LONGO. Optika akcesorajo, metota inter objektivo k fotil-korpo, por pliigi la fokusan longon de la objektivo.


MUTA NATURO (PIV,728-Kabe). Fotado de diversaj ajoj.


MUTNATURO-TABLO.0 T. eki-pita per aparta ->kontinua fono diafana; utiligata por fotado de


ajxOJ. ~>MUTANATURO


ND = Neuxtra denseco. Nomo de diversgrade neuxtragriza filtrilo uzata por mildigi troan lum-intenson.


NEGATIVO (PIV.731).


->FOTO-FILMO NEGATIVA


NEGATIVUJO. Kadro cxe -»pli-grandigatoro, en kiu entenatas


->FOTO~FILMO NEGATIVA


NETECO (M.841). Kvalito de filmobiSdo aux foto, en kiu vidigxas ecx plej etaj detaloj.


NEUxTRA DENSECO. ~>nd


NEIVTON-RIUGOJ. Fenomeno kreita de interfero, kiam du si-milaj travideblaj surfacoj ne perfekte kuntusxigxas (ekz cxe subvitraj diaoj aux pligrandig-üoj).


NIGRA TOLO.K Teksajxpeco uz-ata de fotistoj cxe profesiaj fot-iloj por maiebligi bildo~da-magxon sur srnirga fokusekrano fare de lumo.


NODA PUNKTO (PIV.741) (M,843). Optika dateno fundamenta por difino de la ->optika centro cxe pluriensa ->objektivö.


OBJEKTIVO (EB.111/10-14). Optika sistemo, konsistanta el pluraj lensoj k ebliganta optimuman reprodukton   de   objekto   cxe


->EBENOFOKUSA.


OBJEKTIVO AKROMATA. O. ko-


rektíta prí la aberacio, kiun kaux-zas la kolora disperso. (Piv,23)


OBJEKTIVO ANAMORFOZA


(Piv,44). Optika sistemo, kiu konsistas el cilindra lenso, tauxga por kunpremi bildon, sekve restarígitan dum projek-ciado pere de identa objektivo.


OBJEKTIVO ANASTIGMATA (PIV, 45). O. korektíta prí astigmateco.


OBJEKTIVO APOKROMATA**.


O. korektita, por precize enfo-kusigi sampunkte la tumradiojn de la trí primaraj koloroj.


OBJEKTIVO BALGA.0 Altdifina O. kiu fiksigxas sur la speciala


-^MAKROFOTOHaALGO.


OBJEKTIVO-BAZO. Surfaco kie la objektivoj fiksigxas; konektejo por la elektraj kontaktiloj cxe auxtomataj fotiloj, cele al kon-trolo de eksponado.


OBJEKTIVO-EBENO.0 E. orta al ->optika akso, koincidanta kun la ->optika centro de objektivo.


OBJEKTIVO FISxOKULA.


->OBJEKTIVOULTRAGRANDANGULA


OBJEKTIVO GRANDANGULA. O. kies fotada angulo situas inter 60° k 150°; cxe 35mm-a fotilo egalas at fokusaj longoj de 35 gxis 15 mm.


OBJEKTIVO KATADIOP-TRIKA   (PIV,497)  (M,280).(xl


O. fokusprofunda de 500 gxis 1000 mm, tre kompakta pro cxeesto de speguloj inter la lensoj; sen ~>diafragmo.


OBJEKTIVO-KOVRILO. Plasta, ronda fotilekipajxo por sxirmi la antauxan ienson de objektivo.


OBJEKTIVO LONGFOKUSA. O


havanta fokusan longon pli grandan ol la diagonalon de la kovrota formato.


OBJEKTIVO  MALCENTREBLA


(Piv.139). O. kiu ebligas per-spektivan korektadon de ne-vertikalaj linioj, ankaux cxe ->fo-


TILO MALGRANDFORMATA.


OBJEKTIVO   MALLONGFOKU-


SA. O. kies fokusa longo estas pli malgranda of la diagonalo de ia kovrota for-mato.


OBJEKTIVO MILDEFIKA. O. kiu donas mildajn efektojn cxe por-treto pere de traboritaj diafrag-moj.


OBJEKTIVO  NESFERA.0  O.


kunmetita kun ->lensonesfera, kiu havigas bildon pii bone difi-


nitan cxerande, je maksimuma diafragmo-aperturo.


OBJEKTIVO NORMALA. O. kies fokusa longo egalas al la diagonalo de la filmobildo.


OBJEKTIVO PLIGRANDIGATO-


RA. O. specifa, sxangxebla !aux-cele, cxe ->pligrandigatoro.


OBJEKTIVO PORTRETA.


->OBJEKTIVO MILDEFIKA


OBJEKTIVO SCIENCA. O. eblig-anta tre proksiman fotadon en medicina-scienca kampo, pere de enkorpigita -^fulmilo


RINGOFORMA.


OBJEKTIVO SENFOKUSA. Op-


tika sistemo sen ->fokusa lon-go, almetota antaux objektivo por pliigo aux malpliigo de gxia


->FOTAI>-ANGULO.


OBJEKTIVO SUPERGRAND-ANGULA. O. speciale arangx-ita por doni spacon al supren-igxo de T spegulo cxe ->unuoku-


LA REFLEKTO-FOTILO.


OBJEKTIVO    SxANGxEBLA


(EB.1 n/25), O. facile anstataux-igebla per alia de malsama fo-kusa longo. Cxe porteblaj fotiloj gxi fiksigxas pere de speciala ->blokilo.


OBJEKTIVO ULTRAGRAND-ANGULA. O. kun fotada angulo je 180° k plie.


OBJEKTIVO    VARIFOKUSA.


->ZOM-OBJEKTIVO


OBJEKTO. Parto de realo elektita por fotado.                   ^


OBTURATORO (PIV754) Mekan-ismo, kStíń konsistigas aro da lamenetoj, baranta la lumir-adon al filmo. ôi povas esti centra, kurtena (->kurten~ obturatoro), mekanika aux elektronika, funkcianta per-mane aux auxtomate.


OBTURATORO CENTRA. O.


ene de objektivo inter la lens-grupoj.


OBTURILO (EB.111/44).


->OBTURATORO


OKULARIA KURTENO. Aparato por fermi la okularion dum fot-ado per ->ekspon-prokrastilo


Cx6 ~>REFLEKTOHFOTILO.


OKULARIO. Optike farita lenso, kiu direktas al la okulo la ra-diojn pasintajn tra la tuta optika instrumento. (Piv.761)


OMBRO. Gravtone, la plej mal-hela parto de kadrado.


OMBRO APERTA. Areo en om-bro cxe ->eksterejo.


ONDOLONGO (Piv.649). Distanco, kiun trairas lum-ondo dum unu periodo. La videbla lumo hav-as O.-jn inter 4000 A (vipla) k 7000 Á (rugxa).


OPTIKA AKSO. Imaga rekta linio orte trairanta la centron de lenso aux optika sistemo.


OPTIKA CENTRO. Centro de lenso aux objektivo, kiun trairas la ->optikaakso.


OPTIKA PAPERO. Speciala pa-perfolieto, surface traktita, por purigo de ->objektivo aux ->lenso.


OPTIKA STABLO. Fotoaparato utiliganta grandformatajn film-foliojn profesi- k industri-cele.


OPTIKA VITRO. Vitro kun apartaj ecoj, tauxga por fabríkado de lensoj, prismöj, speguloj ks.


PANORAMADIAO**. Bildodiapo-zitiva grand-dimensia, retrolu-migxita, utiligebla pordekoro aux reklamo.


PANORAMA KAPO. Supra apa-rato de ->trigamba stativo, kie fiksigxas fotilo; ebligas gxin movi


k eCx ->PANORAMUMI.


PANORAMUMr. Akiri specialan efekton sekvante movigxantan objekton per fotilo, kiu rotacias laux vertikata akso, k gxin fotante je longdauxra eksponado (1/15 desekundo).


PASPARTUO (Piv,798). Papera kadro por enteno de diversfor-mataj fotajxoj.


PEJZAGxO. Kampo de fotografio pri plenaeraj scenoj, gxenerale scienco- aux priskribo-cele.


PENDIGA PINCxILO (EB.112/6). Helpilo por pendigi filmon dum sekigado.


PENIKO     ANTISTATIKA.      P.


kapabla forigi la statikan elek-tron el izola materialo, kun konsekvenca maladheron de polveroj al fotofilmo; utila pre-cipe dum ->pligrandigado.


PENTAPRISMO.S llo ei optika vitro, kiu rektigas bildon sur la smirga fokusekrano, cxe ->unu-


OKULA REFLEKTO-FOTILO.


PERSPEKTIVO. Proporcio de grandeco inter !a bildebenoj, kiu sxangxigxas dum fotado, per objektivoj diversfokusaj, de ob-jekto, kies dimensioj restas egalaj cxe la fina bildo.


PF. ~>MOTORHFOKUSIGO


pH. Negativa logaritmo de la kiom-eco da hidrogenjonoj en unu li-tro de la koncerna solvajxo. (Piv,


821)


PILO. Fonto de elektra energio, uzanta la transformigxon de ke-mia energio (Piv, 824); gxi subte-nas la elektrocirkvitojn cxe ->


FOTILO AUxTOMATA.


PILO-TESTO. Indikilo pri sxarg-stato de la piioj cxe ->fotilo


AUxTOMATA.


PINCxTENILO (EB,112/38). llo por manipulado de printpapero dum rivelado.


PLASTA MATERIALO. Subport-ilo de fotografiaj emulsioj.


*>CELULO»DO


PUDENSIGILO.S Solvajxo uzata


dum ->PL!FORTIGADO.


PLIFORTIGADO. Pliigo de gxene-rala ->denseco aux ->kontrasto de bildo.


PLIGRANDIGADO. Pliigi dimen-siojn de  printajo  per ->pli-


GRANDIGATORO.


PLIGRANDIGA EKSPONOME-TRO. Aparta E. por eltrovo de la ekzakta ->ek3pon-daüro dum pligrandigado.


PLIGRANDIGAJxO.


-> PLIGRANDIGITA FOTO


PLIGRANDIGATORO.IS Projek-cia printaparato de fotografia laborejo por pligrandigo de filmobildoj


PLIGRANDIGILO.


~> PLIGRANDIGATORO.


PLIGRANDIG-INDICO.0 Nombro montranta proporcion de pli-grandigo inter printajxo k originala negativo: pligrandig-indicx) 10 -10-oble.


PLIGRANDIGITA FOTO (EB.112/ 51). F. pligrandigita pere de tauga aparato.


"> PLK5RANDIGATORO


PLISENTIVIGO. lama traktado en


->MALLUMCxAMBRO de B/N fÍÍITIO,


por pliigi gxian sentivon per se-kva longdauxra ekspono al verda sekuríumo. Tute neutiia nuntempe pro la altgrada sen-tiveco de filmoj.


PLUREKSPONADO. Intenca ek-sponado de sama filmobildo, du~ aux plur-foje, por realigi kreivajn bildojn aux fotoartifi-


kOJn. ->SURMETITAJ BILDOJ


PLURFULMILOJ. Aparataro de fulmiloj por lumigi grandajn ejojn aux areojn. ->fulmilservo.


PLURTEGADO. Plurtavola -»teg-Aoode lenso.


POLARIZILO.S Filtrílo, kiu forig-as lumreflektojn el metalaj sur-facoj.


POLAROIDO. Fotoaparato, kiu, per utiligo de ->tujrjvelado, ebligas rícevi, en maipli ol unu minuto, senperan pozitivan bildon, B/N-n aux koloran. (taux piv,843)


PONTO-FOTILO.S (el la angla: BRIDGE-KAMERÄ\ Fotoaparato, karakterizita   per   ecoj   inter


->FOT!LO    KOMPAKTA        k    ~>RE-


flekto-fotilo, kun cxiuj nunaj auxtomatoj k ->zom-objektivo ne forigebla.


POSTERIZO**. Apartigo de tonoj en B/N foto.


POZITIVA. Karakterizo de bildo, kies B/N-j aux koloraj tonoj resp. respondas al tiuj de la repro-duktita objekto. (iau piv,857)


PREMBUTONO EKSPON-EKVI-LIBRIGA. llo permesanta mo-difon de  ->ekspon-daüro cxe


->FOTILO AUxTOMATA.


PREMBUTONO FILMREBO-BENIGA. Regilo de t' motoro revolvanta fümon cxe ->fotilo


AUxTOMATA.


PREMBUTONO MALBLOKANTA.


B. permesanta la elprenon de


~>OBJEKTIVO SxANÔEBLA.


PREMILO. Aleto por fiksteni foto-filmon en ->negativujo cxe ->


PLIGRANDIGATORO.


PREMOPLATO. P kiu premeten-das filmon sur fokusebeno ene de fotilo.


PRIMARAJ, Koloroj. -^koloroj


PRIMARAJ


PRINTADO. Efektivigo de poziti-va bildo sur príntpapero. ->printajxo


PRINTAJxO. Bildo sur impresigx-ema surfaco, eksponita al lu-mo tra ->negativo aux ->dia-pozitivo  pere  de  ->kontakt-


PRiNTADO    aUx     ->PLIGRANDIGADO.


(laux PIV/s.34)


PRINTAPARATO (Piv/s,34). Elekt-ra   aparato   por   ->kontakt-


PRINTADO. PRINTILO. ->PRINTAPARATO


PRINTKADRO (P!V/s,34).


->KOPIKADRO


PRINTPAPERO (EB.112/24). Ce-lulozä ->subportilo, kovrita de ->foto-emulsio, uzata por efektivigi la pozitivan printon


de B/N aux kolora fotajxo; gxia surfaco povas aspekti: bril-ega, brila, duonmalbrila, malbrila laux ta celotaj rezultoj.


PRINTPAPERO BARITĆ P. tre sentiva por B/N-j pligrandig-ajxoj, sxmirita per barisulfata tavolo.


PRINTPAPERO BROMIDA P. B/N tre sentiva, specifa por pli-grandigajxoj, estiganta tre pu-ran nigron.


PRINTPAPERO • KLORBRO-MIDA. P. B/N produktanta varmtonajn bildojn.


PRINTPAPERO KONTRASTO-VARIANTA. P. B/N, kies kon-trasto varias laux la koloro de ia impresanta lumo.


PRINTPAPERO   POLITENATA.


P. surdorse sxmirita per poli-mera rezino, kiu adsorbas mal-pli da akvo, tiel plirapidigante la finan lavadon.


PRINTPROVO. Kontaktprintado de negativa filmo por taksi la kvaliton de la pozitiva bildo.


PROGRAMO. Eksponauxtomato por fotiloj fabrike programita, havanta antauxfiksítajn duopojn ekspon-dauxro/diafragmo.


PROJEKCIILO POR DIAPOZITI-


VOJ (EB, 112/55). ->DIA-PROJEKCHLO


PSEUxDO-SUNPLENIGO**. Ek-sponado   de   printpapero   al


blanka lumo dum rivelado; gxi estigas malajn tonojn cxe btankaj areoj de bildo.


PUMPO-PENIKO. llo por purigi fotofilmon, samtempe forig-anta polverojn.


PURPURO. Unu e! la ->koloroj


KOMPLEMENTAJ, kíeS   tOHO SÍtUaS


inter blua k rugxa.


RANDSVENADO.H Stompigxo cxe bildorandoj pro misfunkcio de objektivo aux uzo de maltauxga ->lumsxirmilo.


RANDTRANCxILO (EB111/42). A-


parato por egaligi la randojn de fotoprintajxo.


RAPIOFIKSAJxO. Kemiajo, kiu tuj stopas la agadon de rivel-sol-vajxo.


RAPORTISTIKO**. Specifa sek-toro de fotografio rílata al fot-ado de aktualaj bitdoj, gaze-tar-serve.


REBOBENADO.IS) Nepra agado antaux malfermo de la fotila ->dorso por forpreni ekspon-itan filmon; efektigebla mane aux motore


RECIPROKECA DIFEKTO. Mal-pliigxo de sentívo okaze de ek-sponado ege longdauxra aux tre mallonga, kiu postulas pluan eksponadon.


REDUKTAGANTO.


->RIVELAGANTO


REFLEKTA EBENO. Cxiu surfaco direktanta la lampolumon al objekto.


REFLEKTA LUMJxETILO (EB.112/


60). ^LUMJxETILOREFLEKTA


REFLEKTA PANELO.K Hela surfaco, suficxe granda, kapa-bla reflekti la lumon al objekto.


REFLEKTO-FOTILO.S F. kiu ebligas kadradon de objekto pere de spegulo.  ->duokula


REFLEKTO-FOTILO, ->UNUOKULARE-FLEKTO-FOTILO


REFRAKTO. Fizika fenomeno per kiu radio, trairanta du malsame densajn mediojn, devias de sia propra   rekta   propaga   linio.


(PIV.908)


REGENERILO (M,1O68). Rivel-aganta solvajxo aldonenda al aparta rivelilo por konstante konservi gxian povon.


REKTA LUMJxETILO (EB.112/S9). Inkandeska lampo utilígata por rekte iumigi la fototan objek-ton.


REKTA MEZURADO. Eksponme-zurado cxe ->eksponometro en-fotila, kiu bazigxas sur lumo re-flektita de la filmo mem dum eksponado; uzata ankaux por


->FULMiLO.


REKTIGO.K Proćdo por korekti la tro konvergxajn vertikalajn perspektivliniojn de bildo.


->PERSPEKTIVO


REPRODUKTO-PROPORCIO.S


Rejsxo inter grandeco de ob-jekto k ties bildo sur fotofilmo.


REPRODUKTO-STATIVO.


Surkolona aparato regulebla por reproduktado de dokumen-toj, desegnoj, fotajxoj, ktp.


RETIKULIGxO.S Fotoemulsia di-fektigxo kauxze de subita tempe-ratura sxangxo dum rivelado.


RETUSxO (Piv,922). Korekta inter-veno cxe ->príntajxo.


RIVELADHALTIGENZO** (EB112/


2). ->HALTIGENZO


RIVELADO. Kemia procedo por la redukto al nigra metala ar-gxento de la argxentaj ->halo-genidoj, estantaj en foto-filmo


RIVELAGANTO. Kemia ingre-dienco de -^riveulo, kiu funk-cias kiel reduktanto.


RIVELATORO**. Auxtomata siste-mo por plena traktado de foto-filmoj, specife koloraj.


RIVELILO (M.1092). Unua solvajo dum rivel-traktado de ->sentiv-


MATERIALO.


RIVELKUVO (eb.112/1). Ujo por la ->rjvelilo dum rivelprocedo.


RULPREMILO (EB,112/37). Gum-rulo por premi printpaperon sur la plato de ->glaceigilo.


ÄÍÄÍfriEB-EFEKTO.


~>PSEUxDOSUNPLENIGO


SEKA ALMETADO. Metodo por meti printajxon sur subportilon pere de speciala termo-adhera teksajxo.


SEKIGADO. Fina procedo dum la riveltraktado de sentivmate-rialo.


SEKIGA SxRANKO (EB,H2/5). Ujo, kie la filmoj sekigxas pere de varmega aero.


SEKUNDARAJ, Koloroj.


->KOLOROJ KOMPLEMENTAJ


SEKURIGFILTRILÓ. Lumfiltra sxirmilo de ->sekuriglumigilo.


SEKURIGLUMIGILO.S Lampo kun    sxangxeblaj    filtriloj    por


-> MALLUMCxAMBRO. ~>LUMOSEKURA


SELENO. Kemia elemento cxe lumcxeloj, kiu - se lumigita -estigas minimuman kurenton.


SENLUMA KAMERO (Piv.474) (M.253). Speciala aparato, kiu entenas filmon, por fotografi.


(lauxPIV,311) ->FOTILO


SENSORO (M.1186). Elektronika aparato, kiu taksas fizikan grandon k ties aliigxojn.


SENTIVECO (Piv.976). Divers-grada impresigxemo de sentiv-materialoj, proporcie al dimen-sioj de halogenidaj ->granulo-j estantaj en ->emulsio.


->FOTOHP|LMO, ->SENTIVOMETRIKO


SENTIVECO ALTA. S. de alt-grade impresigxemaj filmoj, laux gradeco depost 24 DIN = 200 ASA/ISO.


SENTIVECO MALALTA. S. de fil-moj malpli impresigxemaj kun gradeco de 18 DIN = 50 ASA/ISO aux infre.


SENTIVECO MEZA. S. de nor-rnalaj filmbendoj gxeneraie uz-ataj, je gradeco de 21 DIN = 100ASA/ISO.


SENTIVMATERIALO. Gxenerale cxiu substanco     (->fotoh=ilma


FOLIO,  -»FOTO-FILMO,  ->PRINTPA-


pero) lumsentema pro tavolo de halogenida emulsio.


SENTIVOMETRIKAJ SKALOJ.S


Por   mezuri   senttvecon   de filmo, nome: ASA, DIN k ISO.


SENTIVOMETRIKO**. Mezur-ado de ->sentiveco cxe foto-emuisioj.


-^SENTIVOMETRIKAJ SKALOJ


SIGNALHORLOGxO (EB,112/19). Horlogxo kun sonorilo por uzo


en ~>MALLUMCxAMBRO.


SILICIO. La plej utiligata eie-mento en lumcxeloj.


SINKRONA DIAFRAGMA OBTU-RATORO (EB.111/44). Centra obturilmekanismo kun sinkron-igilo por fulmilo.


SINKRONA EKSPON-DAÜRO.S


La  plej  matlonga  ->ekspon-


daüro perrnesanta samtempan ekfunkcion de fulmilo (kutime 1/125 desekundo).


SINKRONIGA KABLETO. K. kiu


kunigas fulmilon kun specifa konektilo de fotoaparato.


SINKRONIGO. Kapablo de obtu-ratoro ekfunkdigi fulmilon kiam gxi maksimume malfermitas.


SKATOLFOTILO (EB,111/1). Ege simpla fotilo.


SLR [angla akronimo: Siugle Lens Be/Jex\.   Siglo   de   ->unuokula


REFLEKTO-FOTILO


SMIRGA   FOKUSEKRANO.   E-


krano por arangxi bitdon ene de celilo k kontroli gxian netecon.


SOKLA FOTO-TENILO (EB.112/50). Fotujo kun bazo.


SPEGULO CxEFA. S. cxe -»reflek-tohfotilo, kiu direktas bildon ai


->SM»RGA   FOKUS-EKRANO;    ITIOV-


ebla cxe ->unu-okula reflekta fotilo k krome duonreflekta cxe fotoaparato kun ->ekspono-metro enfotila Gxi nomigxas ankaux oblikva


SPEGULO OBLIKVA.


->SPEGÜLO CxEFA


SPEGULO SEKUNOARA. S. kiu


direktas la lumon iranta tra la duonreflekta ->spegulo cxefa al eksponometra   ->sensoro  cxe


¦^UNUOKUUAREFLEKTOHFOTILO kun ->EKSPONOMETRO ENFOTILA.


SPEGULREFLEKTILO (EB.112/52). Reflektilo de ->fulmilo.


SPORTO-FOTOGRAFIO. Faka kampo de fotografio cele al fot-ado de sportaj okazajoj.


SPOTO. Lumjxetilo, lurniganta a-partan    malgrandan    lokon.


(PIV.1024)


STATIVGAMBO (EB111/36). Pli-longigebla stango,  parto de


->TR1GAMBA STATIVO.


STATIVKAPO (EB,in/34). Plejsu-pra parto de ->trigambastativo, kie fiksigxas fotilo, tiel pozici-ebla    ajnmaniere    pere    de


->GLOBARTIKO.


STATIVO (Piv.1030). Vertikala tripieda portilo, faldebla, por fiksi lumitojn k aliajn aparatojn en ateliero.


STEREODIAPOZITIVO (EB111/ 29). Bildo-duopo de la sama objekto farita per ->stereofot-ilo k poste rigardota per -^ste-reoskopo.


STEREOFOTILO (EB111/27). Aparato, kiu, pere de du objek-tivoj, horizontale arangxitaj je interokula distanco, fotas samtempe du bildojn (->ste-reodiapozitivo) de la objekto, kiuj pere de ->stereoskopo do-nas reíiefperćpton.


STEREOSKOPIO (PIV1032). Fot-admetodo per specifa ->ste-


reofotilo, donanta reliefper-ćpton de objektoj.


STEREOSKOPO (Piv.1032). Instru-mento por rigardado de ->ste-


REODtAPOZITiVO.


STRATLUMIGADO. Lumo liverita per lumigiloj en stratoj, aleoj ks.


STRECxA PEZPIISICxILO (EB.112/7).


Helpilo por strecxi filmon dum sekigado.


STROBOSKOPO. Optika apara-to jxetanta regule intermitajn lumbrilojn. (iauxPiv'iO39)


SUBAKVA GARDUJO. Herme-tika ujo por fotiloj eltenanta pluratmosferan premon.


SUBEKSPONADO (M.1254). Ne-suficxa eksponado de fotofilmo pro tro fermita ->diafragmo aux mallonga ->ekspon~dauxro, est-iganta feblan negativon aux malhelan diapozitivon.


"> SUPEREKSPONADO


SUBPORTILO. Celuloza aux pla-sta materialo, sur kiu sxmiritas sentiva emulsio.


SUBTRAHA KOLORSINTEZO.S


Procedo reproduktanta la kolo-rojn de objekto per surmetado de bildoj je ->koloroj komple-mentaj, kiuj deprenas de la blanka lumo kvantojn da bluo, verdo k rugxo.


SUNLUMA SPEKTRO. Kontinua vico de kolorstrioj pro disigxo de sunlumo en ondolonge mal-


samaj radioj, sekve de refrakto tra optika prismo.


SUNPLENIGO**. Fenomeno de nigriga malpliigo cxe negativa bildo pro tro longa eksponado.


SUPEREKSPONADO.0 Feno-meno, per kiu estigxas densa negativo aux tro hela pozitivo, laux la uzita fiimo, kiam troa lumkvanto atingas foto-filmon pro ege malfermita diafragmo aux tongdauxra eksponado.


~>SUBEKSPONADO


SURBENDIGO.lgl Procedo por reprodukti bildon sur magneta subportilo pere de elektronika aparato.


SURMETITAJ BiLDOJ. Rezulto de plurfoja eksponado de sa-ma ->filmobildo.


SxARGADO. Antauxenirigo de filmo k samtempa strecxo de ->obtu-


RATORO per ->GxAROLEVILO.


SxARGILO. Ujo por ->foto-filmo


MALGRANDFORMATA. (laux PIV.1069]


SxARGLEVILO. Fotilmekanismo, kiu antauxenirígas filmon k sam-tempe strecxas obturilon.


SxIRMADO.S Tekniko por malpli-igi la eksponadon cxe bildparto dum printado aux por selektive modifi negativon aux diapoziti-von antaux príntado.


SxRAÜBA, Blokilo. Sxraubingo surfronte dé fotilo, kie fiksigxas


~>OBJEKTIVO SxANGxEBLA.


SxRAUxBINGO (EB, 111/32). Ingo cxe ->bazo-plato de fotilo, kiu ebl-igas gxin fiksi al -»trigamba sta-tivo.


TABLO-STATIVO. Malgranda a-parato por teni fotilon.


->TRIGAMBA STATÍVO


TAGLUMA FILMO. ->foto-filmo


POR LUMO NATURA


TAGLUMO. ->lumonatura


T E G A D 0.0 Traktado de lensa surfaco per vaporigado de di-versaj substancoj, kiu pliigas la refrakto-indicon k plibonigas la transiradon de lumradioj.


TEKNIKAJ SPECIFOJ. Detala priskribo de la fotileroj: objek-tivo, ekspon-dauxra gamo ktp.


TELEMETRO (PIV.465) (EB,111/40). Optika ilo por mezuri distancon inter objekto k fotilo.


TELEMETRO JE DISIGITA BILDO.S Aparta telemetra sistemo per utiligo de -»mikro-


PRISMOJ Cxe ->REFLEKTO~FOTILO.


TELEMETRO-LUKETOJ (EB.ni/ 22). Antauxaj aperturoj de la di-stanc-mezurilo kuplita kun en-fokusigo, cxe nereflekta fotilo.


TELEOBJEKTIVO. O. por foti tre malproksimajn objektojn: fot-ada angulo inter 30° k 1°, fokusa longo inter 150 k 2000 mm (formaío 24x36).


TELEREGILO (M.1337). Instru-mento ebtíganta ekfunkcion de


aliaj aparatoj de malproksime: fotilobturatoro, per elektro-magnetaj ondoj aux transrugxaj radioj; fulmilo pere de uttrasonoj (->de-pe^ćm.umilo); dia-pro-jekciilo per elektrokablo, ks.


TELESKOPA ADAPTILO. Alajo ebliganta astronomian fotadon per teleskopo.


TENBRAKETO (EB111/56). Bra-keto por kunfiksi fulmilon kun la fotilo.


TERMOMETRO (Piv,466) (EB, 112/23). Mezurilo por tempera-turo, uzata cxe ríveladsolvajxoj.


TERMOREGULA  BENKO.   Du-


vanda kuveto kun termokon-trolita akvo por certigi konstan-tan témperaturon de rivelad-solvajxoj.


T-GRANULO.S Plata halogenida grajno, multe pli sentiva ol tiu kristalforma.


TLR   [angle: Tvrin-Lens   Refkx   =


duobjektiva refiekto-fotilo]. Siglo


de ->DUOKULAREFLEKTOHFOTILO


TONSxANGxiGO.S Aliigo de la koloro de fotografajxo per kemia tikvajxo.


TRANSRUGxAJ, Lumradioj.


->infraru6aj, l.


TRANSVIOLAJ, Lumradioj.


-^ULTRAVIOUU, L.


T-REGULADO. R. kiu permesas malfermon k fermon de obtura-


toro per du sinsekvaj premoj de la ->ekspon-6utono.


TRIGAMBA STATIVO (EB.111/31). Subtenilo por kino-fotografaj aparatoj, lauxaltece algxustig-ebla. Gxia movebleco cxe ->sta-tivkapo permesas tauxgan ka-dradorientigxon. ->tablo-«tativo


TROPIKUMIGO.** Tauxga protek-to-sistemo de profesia fotilo kontraux pluvo,  malsekeco k


pOlVO. *>FOTILO CxIAVETERA


TRUDRIVELADO. P4ilongigo de riveladtempo pti ol ia normala por korekti subeksponitan nega-tivon aux pliigi la filmsentivon.


TTL [angla akronimo: Throagb The Z*itf =tralaobjektivo]. Mezursi-stemo por lumradioj venantaj traobjektive el la objekto, cxe fotoaparato kun ->eksponome-


TRO ENFOTILA.


TUBFOTILO (EB.111/18). ->fotilo 35 mm-A


TUJFOTAJxO.** Foto farita per specifa procedo.


->TUJR»VELADO


TUJFOTOGRAFIO.** Specifa ri-velprocedo de ->tujrivelado uzata cxe fotilo ->polaroido.


TUJRIVELADO.** Procedo don-anta pozitivan paperkopion tuj post eksponado, per transigo ene de ->film-pako, entenanta kemiajxojn k paperon. ->polaroioo


ULTRAVIOLAJ, Lumradioj. (Piv, 1193). Elektromagnetaj radioj je ondolongo sub 3900 Á, neper-cepteblaj de homa okulo, sed registreblaj cxe normala foto-filmo.


UNUA PLANO (M.930). La parto de objekto plej proksima al fotilo.


UNUGAMBA STATIVO. Subten-ilo, kiun konsistigas ununura plilongigebla stango, por fotilo aparte ekipita per ->objektivo


LONGFOKUSA.


UNUOKULA REFLEKTO-FOT-ILO.0 F. en kiu ->kadrado eblas tra la objektivo mem.


-^REFLEKTO-f^OTILO,     ">SPEOULO CxEFA


UV. Siglo de ultraviola filtrilo, uzata por fotado de pejzagxoj, foríganta atmosferan vualon.


VARMA KONTAKTILO. Ingo sur la fotilkorpo, por rekte konekti fulmilon.


VIDILO.S Aparato kun smirga vi-tro por ekzameni negativojn k diapozitivojn.


VOLETO**. Maldika movebla lameno, metala aux plasta, en-sxovenda enen de ->filmportilo aux ->magazeno ç>ox protekti fil-mon post eksponado.


VOLVBUTONO (EB.111/4). Regilo por mane antauxenirigi filmon.


VUALO. Nedezirata denseco aux vualita aspekto de negativo aux


->diao;   gxin   estigas   hazardaj lumeksponado aux kemireakcio.


V/RATTEN. Patentnomo de filtriloj fabrikataj far Usona firmo Kodak.


X. Simbolo de sinkroniga kontakt-ilo por elektronika fulmilo.


ZOM-AUxTOFOKUSO. Aútomata kontrolo de  ->enfokusigo cxe


->ZOM--OBJEKTIVO.


ZOM-OBJEKTIVO (Piv/s.45). O. varifokusa, kiu kapablas kon-


tinue kadradi cxiujn atingangu-lojn inter maksimuma k mini-muma fokusaj longoj.


ZOM-OBO**. ->zow-objektivo


ZONSISTEMO*M3 B/N ekspon-tekniko, ínterrilatiganta lumin-tenson de objekto, negativ-ri-veladon k print-eksponadon; gxin prílaborigis fotisto Ansel Adams.


G. Valente
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ANTAŰPAROLO


Cxiarn pli ofte evidentigxas lastatempe la problemo de manko de fakterminoj en Esperanto.


Dum pli ol centjaroj de sia historio, la fingvo internacia, per la fortoj de unuopaj pioniroj, postkuris la progresantan teknologion, kiu samtempe dauxre akoelis sian iron.


Fine de la pasinta jarćnto grandaj esperoj akompanls ía progresadon de I' homaro kaj gxuste inter tiuj esperoj trovigxis ankaux Esperanto. Lauxvoje de la nuna jarcento, teknologio kaj scienco preskaux freneze galopis - gxis la konkero de la Luno, gxis la superregado de la komputoro - kaj konsekvence tiu "galopado" bezonis cxiam pli novajn vortojn: naskigxis lavango da tërminoj, erojde la nova scienco-teknologia komu-nikado.


La unuaj pioniroj konstruantaj la "domon" Esperanto, ja zorgis prí la "brikoj", sin dedicxante tamen pli al solvo de gramatikaj problemoj ol al sercxado kaj elekto de fakaj terminoj.


Ekzistas tamen pluraj fakterminaroj: Scienca kaj Teknika Terminaro, publikigíta de Japana Esperanto-lnstituto en 1956, mencias 37 verkojn prítraktantajn muitajn fakojn, de arkitekturo gxis zooiogio. Sed pri medicino, ekzemple, aperís nur Medicina Vortaro en la jaro 1932! Nuntempe fare de d-ro Saburô Vamazoe (Japanio) estas en preparo Angla-Esperanta Medicina Terminaro, jamje dispono ekde litero «A» gxis litero «H», eldonita de Umea Shinoda Kuracejo, Pollando.


Alifíanke merítas grandan atenton Pekoteko- Per-Komputora Termino Kolekto - rezulto de la agado en Kanado de Rüdiger Eichholz, kiu interalie prizorgis dum 24 jaroj la eldonoh en 1988 de la Esperanta Bildvortaro, bazigxinta cetere sur la 2-a eldono de Dudem-Bildwörter~ buch des deutschen Sprache en 1956.


La problemo de fakterminoj estis la plej grava temo dum la kunveno okazinta en Prago de la 7-a gxis la 14~a de julio 1994, laux iniciato de André Albault, tiama pćzidanto de la Akademío de Esperanto. Cxiuj prelegintoj estis elstaraj kompetentuloj prí nia iingvo, inter ili Eíi Urbanová, Maríe Bartovská, Michel Duc Goninaz, Detlev Blanke, Rüdiger Eichholz, lan Jackson. El la 14 prelegoj) ok temis prí la fakaj terminoj en Esperanto kaj generaíe cxiuj plendis prí manko de terminoj kaj terminaroj en multnombraj fakkampoj. Tio, kompreneble, tre mal-helpas la praktikan uzadon de la lingvo precipe en teknikaj sektoroj, kies


evoluo postulas cxiutagan lingvan gxisdatigxon. Tiuj valoraj kontribuajxoj estis kolektitaj, kaj sekvantjare eldonitaj, far KAVA-PECH en formo de brosxureto: La Stato kaj Estonteco dela Internacia Lingvo Esperanto. Per tiu verketo, konfírmigxas la absoluta graveco de kompilado, redaktado, eldonado, gxisdatigo ktp de fakterminaroj, kiuj certe influas la estontecon de nia lingvo: ni cxiuj povas helpi - per studado, proponado, diskutado -por forígi tiun mankon. Krome, gxia redaktoro Peter Chrdle opinias ege grave - kaj pro tio mi tute konsentas kun II - ke gxenerale tiuj fakvortaroj enlistigu la esperantajn terminojn, kune kun la ekvivalentoj en alla aux pliaj lingvoj. La tasko, nome pretigi plurlingvan fakvortaron, kom-preneble farigxas konsiderínde pli komplika, cxar devus kunlabori diverslingvanoj, kompetentaj pri la koncerna fako kaj sekve tuja eldono prokrastigxas.


Por trovi rimedon kontraux tiu malfacilajxo, jen la aldono al la tiu cxi vortareto de diskedo kun la ekvivalentoj en la esperanta, angla k itala lingvoj. Gxi havigas tujan tradukon de unu fakvorto en alian lingvon k espereble ankaux stimulos la esperantistojn doni sian kontribuon provizante al mi la koncernajn fakvortojn en aliaj lingvoj. Tiam eblos facile gxisdatigi nur la diskedon sen neceso represi la tutart verkon: cxiu povos anstatauxigi propran diskedon per alia gxisdatita aux ecx gxin gxisdatigi, eble per Internet Rezulto tutcerte interesa kaj - gxi$ nun -unika en nia Esperantio.


Multajn dankojn mi sxuldas al cxiuj, kiuj kunlaboris kaj helpis naski tiun cxi verketon. Precipe al s-ino Wera Blanke, zorginta kleran kaj preclzan reviziadon ecx per tute auxtentikaj lecionoj pri terminara vortfarado. Poste al kara amikino Elda Dörfler, kiu pacience plurfoje korektis kaj polurls la tuton. Ankaux la amiko Riccardo Toffoletti, fotisto, estas certe dankinda pro la altvaloraj klarígoj prí pluraj difinoj kaj konceptoj de tiu specifa fako.


Kompreneble, tiu cxi mia modesta kontribuo al pliamplekslgo de la fakterminara sektoro enhavas neeviteblajn difektojn cxu pro la proponitaj neologismoj, cxu pro la difínoj mem: tial cxiam bonvenos kritikoj kaj sugestoj por ties plibonigado.


Mi esprimas nur deziron: povu Fotografia vortaro estigi ekfíoradon de serío da similaj fakterminaroj.


Giuseppe Valente


Udine, junio 1997


DISKED-ENHAVO


Fajloj por IBM-kongruaj komputoroj:


Microsoń Word 2.0 por Vindozo 3.11      angícudo


esperanto.db ítaíoudo


Microsoń Word 6.0 por Vindozo 3.11     angCcLcCoc


esperanto.doc itaCcudoc


La uzantoj de alitipaj komputoroj k programoj povas prezenti siajn problemoj rekte al la aütoro cxe T.E.A., por trovi kongruan solvon.


Fajloj nomataj angfcu * enhavas unuakolumne, alfabete ordigitajn, la anglajn terminojn kun la respektivaj ekvivalentoj en esperanto k itala.


Fajloj nomataj esjperanto. * enhavas unuakolumne, alfabete ordigitajn, la esperantajn terminojn kun la respektivaj ekvivaientoj en angla k itala.


Fajloj nomataj ítaCa. * enhavas unuakolumne, alfabete ordigitajn, la italajn terminojn, kun ia respektivaj ekvivalentoj en angla k esperanto.


Bonvenaj estos cxiuj informadikaj sugestoj porplibonigi /a aspek-ton de /a tuta prezentado.


BIBLIOGRAFIO


Corbeil J.-C., Archambault A.? Dizionario visuale italiano-inglese, Zanichel-


li, Bologna, 1993.


Eicholz R., Esperanta bildvortaro, EsperantoPress, Bailieboro, 1988. Freeman M.7 // grande manuale della fotografia, G. Mondadori, Milano,


1988.


Langford M. J.? Trattato difotografia moderna, 2-a eld., 1975 Minnaja C, Vocabolario italiano-esperanto, CoEdEs, Milano, 1996. Ragazzini G., Dizionario inglese-italiano italiano-inglese, 2-a cld., Zanichel-


li, Bologna, 1989.


Righiiú M.? Corso di fotogroßa, De Vecchi, Milano, 1990. Verks K., Elementa fotografa optiko, Presa Esperantista Societo, Paris, 1906


(danke al d-ro Detlev Blanke, Berlin) Waringhien G. (cxefred.), Plena ilustrita vortaro kun suplemento, S.A.T.,


Paris, 1987. Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, 11-a eld., Zanichelli, Bolo-


gna, 1983.


